\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. oct. 10 17:14:38 CEST 2011}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={Le De-esseur},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={l'effet de-esseur},
CreationDate={D:20111010171438},
ModDate={D:20111010171438},
Keywords={Audio}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge Le De-esseur }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large l'effet de-esseur}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Nous connaissons tous les 'ess' (appelées aussi les sibilantes) que produise les orateurs et les chanteurs à travers un microphone lors d'une prononciation d'une syllabe qui produit une énergie maximum dans le micro. Beaucoup d'enregistrements vocaux contiennent ces sibilantes, les voix fortes, un mauvais enregistrement, ou simplement beaucoup de mots contenant des 'ess'. Les instruments à vents, par exemple, peuvent également créer un bruit aiguë. Il est donc nécessaire de contrôler ces 'ess', mais aussi les son en 'shh' et 'chh'.
\vspace{5mm} \\
 
 
\hspace{1mm}  Le dé-esseur est un compresseur doté d'un sidechain filtré qui permet de cibler une plage de fréquences précise qui est utilisée contrôler la compression, cette atténuation se fait ainsi uniquement sur la plage de fréquence désirée au lieu d'une compression de toute la bande du signal.
\vspace{5mm} \\
 
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -]{Les sons 'ess' des voix d'homme se situent généralement, autour de 4500 Hz,}
\item[\hspace{1mm} -]{Les sons 'shh' des voix d'homme si situent un octave plus bas que les 'ess', autour de 3385Hz. L'atténuation doit être très modérée dans ces fréquences.}
\item[\hspace{1mm} -]{Les sons 'ess' des voix de femme se situent généralement autour de 6779 Hz}
\item[\hspace{1mm} -]{Les sons 'shh' des voix de femme se situent généralement autour de5077 Hz}
\end{description}
 
\hspace{1mm}  Le dé-esser doit de préférence être placé avant l'égaliseur et la compression de la voix. Utiliser le Dé-esser en mastering d'une musique rock pour atténuer les fréquence dominantes des cymbales et pédale charleston de la batterie est très efficace.
\vspace{5mm} \\
 
 
\hspace{1mm}  Le dé-esser est très important pour les enregistrement vocaux, mais peut être efficace sur les fréquences aiguë gênantes que produisent certain instruments de musique comme les instruments à cordes, ou encore les cymbales d'une batterie peuvent être également contrôlée par un dé-esser. Si vous ne possédez pas de dé-esseur, vous pouvez utiliser un compresseur doté d'un signal sidechain pouvant être filtré (Waves C1, Tc-Electronic Triple-C) ou utilisez un égaliseur , mais là le résultat sera beaucoup moins efficace. Le Waves DeEsser est un bon de-esseur qui permet de cibler très facilement les 'ess' en permettant une écoute solo du signal sidechain filtré.
\vspace{5mm} \\
 
\end{flushleft}
\end{document}
