\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mar. mars 21 12:28:09 CET 2017}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={aoe-sancheck},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Vérifie les capacités des stockages réseau},
CreationDate={D:20170321122809},
ModDate={D:20170321122809},
Keywords={aoe;storages}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge aoe-sancheck }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Vérifie les capacités des stockages réseau}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Cette commande collecte des informations sur les interfaces locales et sonde le réseaux à la recherche de périphérique AoE, et valide les chemins pour chaque périphérique. Il n'utilise pas le pilote aoe, donc le module n'est pas nécessaire pour utiliser cette commande.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Arguments }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} Device]{Nom du périphérique sous la forme eX.Y.}
\item[\hspace{1mm} Macs]{Nombre d'adresse MAC détectés pour ce périphérique}
\item[\hspace{1mm} Payload]{nombre d'octets de données que le périphérique peut manipuler en une seule requête AoE.}
\item[\hspace{1mm} Local Interfaces]{Liste des interfaces réseaux depuis lesquelles le périphérique est visible.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
