\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{sam. mai 7 11:38:13 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={arpd},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Service arp},
CreationDate={D:20160507113813},
ModDate={D:20160507113813},
Keywords={Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge arpd }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Service arp}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -l]{Dump la base arpd sur la sortie standard et quitte}
\item[\hspace{1mm} -f file]{Lit et charge la base arpd depuis le fichier spécifié. son format est similaire à celle fournie par l'option -l}
\item[\hspace{1mm} -b database]{L'emplacement du fichier de la base de données (défaut: /var/lib/arpd/arpd.db)}
\item[\hspace{1mm} -a number]{arpd n'écoute pas seulement de manière passive les packets arp sur l'interface, et envoie également des requêtes en broadcast. number est le nombre de requêtes à faire avant de considérer une destination morte.}
\item[\hspace{1mm} -k]{Supprime l'envoie de requêtes broadcast par le kernel. N'a de sens qu'avec -a}
\item[\hspace{1mm} time]{spécifie le timeout du cache. Quand une résolution échoue, arpd supprime les futures tentatives de résolution pour cette période. N'a de sens qu'avec -k.(défaut: 60secondes)}
\item[\hspace{1mm} -p time]{Temps d'attente en secondes entre les tentatives de polling dans la table arp du kernel. time peut être un nombre à virgule flottante. (défaut: 30)}
\item[\hspace{1mm} -R rate]{Taux maximum de broadcast envoyés par arpd par seconde (défaut: 1)}
\item[\hspace{1mm} -B number]{Nombre de broadcast envoyés par arpd (défaut: 3). Avec -R, s'assure que le nombre de requêtes arp qui sont broadcastés n'excèdent pas B+R*T dans un intervalle de temps T.}
\item[\hspace{1mm} <interfaces>]{Liste d'interfaces réseaux à regarder.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Signaux }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} SIGINT, SIGTERM]{arpd se termine après avois synchronisé sa base et restaurés les paramètres sysctl.}
\item[\hspace{1mm} SIGHUP]{arpd synchronise sa base sur disque}
\item[\hspace{1mm} SIGUSR1]{Envoie des statistiques à syslog}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Notes }
 
\
 
\hspace{1mm}  Pour que arpd soit capable de servir de resolver arp, le kernel doit être compilé avec l'option CONFIG\_ARPD.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} Démarre arpd pour collecter des arp gratuitous, mais sans utiliser la fonctionnalité du kernel \\
\hspace{1mm} \textbf{arpd -b /var/tmp/arpd.db} \\
\hspace{1mm} Voir les résultat après un certain temps \\
\hspace{1mm} \textbf{killall arpd ; arpd -l -b /var/tmp/arpd.db} \\
\hspace{1mm} Activer le helper du kernel, laissans le kernel comme rôle de premier plan \\
\hspace{1mm} \textbf{arpd -b /var/tmp/arpd.db -a 1 eth0 eth1} \\
\hspace{1mm} Remplace complètement la résolution du kernel sur les interfaces eth0 et eth0 \\
\hspace{1mm} \textbf{arpd -b /var/tmp/arpd.db -a 3 -k eth0 eth1} \\
\end{flushleft}
\end{document}
