\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. févr. 3 14:46:53 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={/dev/console},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={},
CreationDate={D:20160203144653},
ModDate={D:20160203144653},
Keywords={Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge /dev/console }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large }
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Un système Linux a jusqu'à 63 consoles virtuelles (périphériques caractère avec le numéro majeur 4 et mineur 1 à 63), généralement appelés /dev/ttyn avec 1 <= n <= 63. La console courante est également adressée par /dev/console ou /dev/tty0, le périphérique caractère avec le numéro majeur 4 et mineur 0, avec le mode 0622 et le propriétaire root:tty
\vspace{5mm} \\
 
 
\hspace{1mm}  Démarrer un processus sur une console peut se faire avec init, mingetty ou agetty, ou demander à openvt de démarrer un processus sur la console, ou démarre X, qui va trouver une console inutilisée, et y afficher sa sortie.
\vspace{5mm} \\
 
 
\hspace{1mm}  Pour basculer d'une console à l'autre, on peut utiliser Alt+Fn ou Ctrl+Alt+Fn pour basculer sur la console n. AltGr+F permet de basculer à la console n+12, ou utiliser Alt+RightArrow ou Alt+LeftArrow, ou utiliser le programme chvt.
\vspace{5mm} \\
 
 
\hspace{1mm}  La commande deallocvt va libérer la mémoire prise par le tampon d'affichage pour les consoles qui ne sont associées avec un processus.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Propriétés }
 
\
 
\hspace{1mm}  Les consoles gèrent beaucoup d'états. Les consoles simulent des terminaux VT100. Une console est réinitialisée en affichant les 2 caractères ESC c. Toutes les séquences d'échappement se trouvent dans console\_codes(4).
\vspace{5mm} \\
 
\end{flushleft}
\end{document}
