\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. févr. 3 10:25:59 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={/dev/ttyS},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Lignes de communication série},
CreationDate={D:20160203102559},
ModDate={D:20160203102559},
Keywords={Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge /dev/ttyS }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Lignes de communication série}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm} ttyS[0-3] sont des fichiers spéciaux de périphériques caractères utilisées pour la connexion de terminaux série. Ils sont typiquement créés de la manière suivante:
 
{\ttfamily
mknod -m 660 /dev/ttyS0 c 4 64 \# adresse de base 0x03f8\\ mknod -m 660 /dev/ttyS1 c 4 65 \# adresse de base 0x02f8\\ mknod -m 660 /dev/ttyS2 c 4 66 \# adresse de base 0x03e8\\ mknod -m 660 /dev/ttyS3 c 4 67 \# adresse de base 0x02e8\\ chown root:tty /dev/ttyS\texttt{[}0-3\texttt{]}\\
}
\vspace{8mm}
\end{flushleft}
\end{document}
