\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. juin 22 17:59:05 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={hostapd\_cli},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Interface de gestion pour hostapd},
CreationDate={D:20160622175905},
ModDate={D:20160622175905},
Keywords={réseaux;Linux;wifi}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge hostapd\_cli }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Interface de gestion pour hostapd}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -p<path>]{Chemin où trouver les sockets de contrôle. Défaut: /var/run/hostapd}
\item[\hspace{1mm} -i<ifname>]{Interface d'écoute. Défaut: la première interface trouvée dans le chemin des sockets}
\item[\hspace{1mm} -a<path>]{Lance en mode service en exécutant le fichie d'action spécifié basé sur les événements de hostapd}
\item[\hspace{1mm} -B]{Lance en tâche de fond}
\item[\hspace{1mm} -G<ping interval>]{}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Commandes }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} mib]{Récupère les variables MIB (dot1x, dot11, radius)}
\item[\hspace{1mm} sta <addr>]{Récupère les variables MIB pour une station}
\item[\hspace{1mm} all\_sta]{Récupère les variables MIB pour toutes les stations}
\item[\hspace{1mm} new\_sta <addr>]{Ajoute une nouvelle station}
\item[\hspace{1mm} deauthenticate <addr>]{Désauthentifie une station}
\item[\hspace{1mm} disassociate <addr>]{Désassocie une station}
\item[\hspace{1mm} sa\_query <addr>]{Envoie un SA Query à une station}
\item[\hspace{1mm} wps\_pin <uuid> <pin> \texttt{[}timeout\texttt{]} \texttt{[}addr\texttt{]}]{Ajoute un WPS Enrollee PIN}
\item[\hspace{1mm} wps\_check\_pin <PIN>]{Verify le checksum du PIN}
\item[\hspace{1mm} wps\_pbc]{indique un bouton poussé pour initier PBC}
\item[\hspace{1mm} wps\_cancel]{Annule une opération WPS en attente}
\item[\hspace{1mm} wps\_nfc\_tag\_read <hexdump>]{Reporte le tag NFC avec donnée WPS}
\item[\hspace{1mm} wps\_nfc\_config\_token <WPS/NDEF>]{Génère le token de configuratio NFC}
\item[\hspace{1mm} wps\_nfc\_token <WPS/NDEF/enable/disable>]{Gère le token de mot de passe NFC}
\item[\hspace{1mm} wps\_ap\_pin <cmd> \texttt{[}params..\texttt{]}]{Active/désactive AP PIN}
\item[\hspace{1mm} wps\_config <SSID> <auth> <encr> <key>]{Configure AP}
\item[\hspace{1mm} wps\_get\_status]{Affiche le status WPS courant}
\item[\hspace{1mm} get\_config]{Affiche la configuration actuelle}
\item[\hspace{1mm} interface \texttt{[}ifname\texttt{]}]{Affiche/sélectionne l'interface}
\item[\hspace{1mm} level <debug level>]{Change le niveau de débug}
\item[\hspace{1mm} quit]{Quitter hostapd\_cli}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
