\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{dim. juil. 5 14:44:36 CEST 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={ip-neighbour},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Gestion des tables arp et de voisinage},
CreationDate={D:20150705144436},
ModDate={D:20150705144436},
Keywords={réseaux;Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge ip-neighbour }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Gestion des tables arp et de voisinage}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  neighbour manipule les objets voisins qui établissent les liens entre les adresses de protocole et les adresses le lien réseaux pour les hôtes partageant le même lien. Les entrées de voisinage sont organisés en tables. La table de voisinage IPv4 et également connue par un autre nom - la table ARP.
\vspace{5mm} \\
 
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} add]{Ajoute une nouvelle entrée de voisinage}
\item[\hspace{1mm} change]{Change en entrée existante}
\item[\hspace{1mm} replace]{ajoute ou change une entrée existante}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{6mm} to ADDRESS]{L'adresse de protocole IPv4 ou IPv6 du voisin}
\item[\hspace{6mm} dev NAME]{Interface qui est attaché au voisin}
\item[\hspace{6mm} lladdr LLADDRESS]{L'adresse de lien réseaux du voisin. Peut également être null}
\item[\hspace{6mm} nud NUD\_STATE]{L'état de l'entrée voisine. nud est une abréviation pour 'Neighbour Unreachability Detection'. L'état peut prendre une des valeurs suivantes:}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{12mm} permanent]{L'entrée est valide indéfiniment et ne peut être supprimé qu'administrativement}
\item[\hspace{12mm} noarp]{L'entrée est valide. Ne tente pas de valider cet entrée, mais elle peut être supprimée lorsqu'elle expire}
\item[\hspace{12mm} reachable]{L'entrée est valid tant que le timeout est valide}
\item[\hspace{12mm} stale]{L'entrée est valide mais suspicieuse.}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} delete]{Supprime une entrée de voisinage. Les argument sont les même que pour add, excepté que lladdr et nud sont ignorés.}
\item[\hspace{1mm} show]{Liste les entrées de voisinage}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{6mm} to ADDRESS]{préfixe qui sélectionne es voisins dans la liste}
\item[\hspace{6mm} dev NAME]{liste seulement les voisin attachés à ce périphérique}
\item[\hspace{6mm} proxy]{Liste les proxy voisins}
\item[\hspace{6mm} unused]{Liste seulement les voisin qui ne sont pas utilisés actuellement.}
\item[\hspace{6mm} nud NUD\_STATE]{Liste seulement les entrées de voisinage dans cet état. NUD\_STATE peut prendre les valeurs listées ou la valeurs spéciale all qui signifie tous les états. Si cette option est absente, ip liste toutes les entrées excepté pour none et noarp}
\item[\hspace{6mm} flush]{vide les entrées voisines. A les même arguments que show. Sans argument, les entrée vidées n'incluent pas permanent et noarp. Avec l'option -statistics, la commande devient verbeuse. Si l'option est données 2 fois, dump également toutes les entrées vidées.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} Afficher la table de voisinage dans le kernel \\
\hspace{1mm} \textbf{ip neighbour} \\
\hspace{1mm} supprimer es entrées dans la table de voisinage sur le périphérique eth0 \\
\hspace{1mm} \textbf{ip neigh flush dev eth0} \\
\end{flushleft}
\end{document}
