\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{dim. juil. 5 14:45:11 CEST 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={ip-token},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Support d'identifiant d'interface tokenisé},
CreationDate={D:20150705144511},
ModDate={D:20150705144511},
Keywords={réseaux;Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge ip-token }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Support d'identifiant d'interface tokenisé}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge Commandes }
 
\
 
\hspace{1mm}  Le support d'identifiant d'interface tokenisé IPv6 est utilisé pour assigner les adresses de partie hôte connus aux nœuds tout en obtenant un préfixe réseaux global depuis les annonces routeurs. La cible principale pour les identifiants tokenisés sont les plateformes serveurs où les adresses sont généralement configurées manuellement, au lieu d'utiliser DHCPv6 ou SLAAC. En utilisant les identifiant tokenisés, les hôtes peuvent encore déterminer leur préfixe réseau en utilisant SLAAC, mais plus facilement être re-numérotés si leur préfixe réseaux change. Les identifiants IPv6 tokenisés sont décris dans draft-chown-6man-tokenised-ipv6-identifiers-02
\vspace{5mm} \\
 
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} set]{Définis le token d'interface dans le kernel. Un fois définis, il ne peut plus être supprimé de l'interface, seulement écrasé.}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{6mm} TOKEN]{L'identifiant}
\item[\hspace{6mm} dev DEV]{L'interface réseaux}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} get]{Affiche un identifiant d'interface tokenisé d'un périphérique réseaux partiulier. Accepte l'argument dev.}
\item[\hspace{1mm} list]{Liste tous les identifiants d'interface tokenizés pour les interfaces réseaux du kernel.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
