\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{dim. juil. 5 14:43:41 CEST 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={ip},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Affichage-manipulation des routes, périphériques, stratégies de routage et tunnels},
CreationDate={D:20150705144341},
ModDate={D:20150705144341},
Keywords={réseaux;Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge ip }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Affichage-manipulation des routes, périphériques, stratégies de routage et tunnels}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -b, -batch filename]{Lit les commandes depuis le fichier fournis, ou l'entrée standard.}
\item[\hspace{1mm} -force]{Ne termine pas ip sur une erreur en mode batch}
\item[\hspace{1mm} -s, -stats, -statistics]{Affiche plus d'informations. Peut apparaître plusieurs fois}
\item[\hspace{1mm} -l, -loops count]{Boucle maximum de tentatives \textbf{ip addr flush}. défaut: 10. 0 boucle jusqu'à la suppression}
\item[\hspace{1mm} -f, -family family]{Spécifie la famille de protocole à utiliser (inet, inet6, bridge, ipx, dnet ou link).}
\item[\hspace{1mm} -4]{Raccourci pour -family inet}
\item[\hspace{1mm} -6]{Raccourci pour -family inet6}
\item[\hspace{1mm} -B]{Raccourci pour -family bridge}
\item[\hspace{1mm} -D]{Raccourci pour -family decnet}
\item[\hspace{1mm} -I]{Raccourci pour -family ipx}
\item[\hspace{1mm} -0]{Raccourci pour -family link}
\item[\hspace{1mm} -o, -oneline]{Affiche chaque enregistrement sur une ligne}
\item[\hspace{1mm} -r, -resolve]{Utilise le resolver pour afficher les noms DNS.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Commandes }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} address]{adresse dans un périphériques}
\item[\hspace{1mm} addrlabel]{Configuration de label pour la sélection d'adresse}
\item[\hspace{1mm} l2tp]{Tunnel éthernet sur IP (L2TPv3)}
\item[\hspace{1mm} link]{Périphériques réseaux}
\item[\hspace{1mm} monitor]{Lire les messages netlink}
\item[\hspace{1mm} mroute]{Entrée de cache de routage multicast}
\item[\hspace{1mm} mrule]{Règle dans la base de stratégie de routage multicast}
\item[\hspace{1mm} neighbour]{Gérer les entrées de cache ARP et NDISC}
\item[\hspace{1mm} netns]{Gérer les espaces de noms réseaux}
\item[\hspace{1mm} ntable]{Gérer les opération de cache}
\item[\hspace{1mm} route]{Gérer les entrée de table de routage}
\item[\hspace{1mm} rule]{Règles dans la base de stratégie de routage}
\item[\hspace{1mm} tcp\_metrics/tcpmetrics]{Gérer les métriques TCP}
\item[\hspace{1mm} tunnel]{Tunnel sur IP}
\item[\hspace{1mm} tuntap]{Gérer les périphériques TUN/TAP}
\item[\hspace{1mm} xfrm]{Gérer les périphériques IPSec}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
