\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. févr. 3 10:00:16 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={msr},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Périphérique d'accès au MSR des CPU x86},
CreationDate={D:20160203100016},
ModDate={D:20160203100016},
Keywords={Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge msr }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Périphérique d'accès au MSR des CPU x86}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  /dev/cpu/CPUNUM/msr fournit une interface pour lire et écrire les registres spécifiques au modèle (MSR) d'un processeur x86. CPUNUM est le numéro du processeur d'après la liste dans /proc/cpuinfo
\vspace{5mm} \\
 
 
\hspace{1mm}  L'accès au registre se fait en ouvrant le fichier et en se déplaçant dans le fichier à la position égale au numéro du MSR, puis en lisant ou écrivant des blocs de 8 octets. Des transferts de taille supérieure à 8 octets correspondent à plusieurs lectures ou écritures du même registre. Ce fichier est protégé de telle sorte que seul root ou membres du groupe root puissent y accéder.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Notes }
 
\
 
\hspace{1mm}  Le pilote msr n'est pas chargé automatiquement. Avec les noyaux modulaires il est possible de le charger avec \textbf{modprobe msr}.
\vspace{5mm} \\
 
\end{flushleft}
\end{document}
