\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. oct. 12 17:14:13 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={multipath},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Auto-configuration de targets Device Mapper},
CreationDate={D:20161012171413},
ModDate={D:20161012171413},
Keywords={raid;storages;Haute Disponibilité}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge multipath }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Auto-configuration de targets Device Mapper}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  multipath est utilisé pour détecter et regrouper les chemins multiples vers des périphériques, pour la tolérance aux pannes ou pour des raisons de performance.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -v level]{Niveau de verbosité}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{6mm} 0]{Pas de sortie}
\item[\hspace{6mm} 1]{Affiche les noms créés ou mis à jours uniquement}
\item[\hspace{6mm} 2+]{Affiche toutes les informations}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -d]{mode simulation}
\item[\hspace{1mm} -l]{Affiche la topologie multipath depuis les informations dans sysfs et device mapper}
\item[\hspace{1mm} -ll]{Affiche la topologie multipath depuis tous les sources d'information disponible}
\item[\hspace{1mm} -f]{Enlève le périphérique multipath spécifié, si inutilisé}
\item[\hspace{1mm} -F]{enlève tous les périphériques multipath non-utilisés}
\item[\hspace{1mm} -t]{Affiche la table hardware interne}
\item[\hspace{1mm} -r]{Force le rechargement devmap}
\item[\hspace{1mm} -i]{Ignore le fichier wwids en traitant les périphériques}
\item[\hspace{1mm} -B]{Traite le fichier bindings en lecture seule}
\item[\hspace{1mm} -b bindings\_file]{Spécifie l'emplacement du fichier bindings}
\item[\hspace{1mm} -c]{Vérifie si un périphérique block devrait être un chemin dans un périphérique multipath}
\item[\hspace{1mm} -q]{Autorise les tables de périphérique avec queue\_if\_no\_path quand multipathd n'est pas en cour de fonctionnement}
\item[\hspace{1mm} -a]{Ajoute le wwid pour le périphérique spécifié dans le fichiers wwids}
\item[\hspace{1mm} -u]{Vérifie si le périphérique spécifié dans l'environnement devrait être dans un périphérique multipath}
\item[\hspace{1mm} -w]{Supprime le wwid pour le périphérique spécifié dans le fichier wwid}
\item[\hspace{1mm} -W]{Réinitialise le fichier wwid pour seulement inclure les périphériques multipath courants}
\item[\hspace{1mm} -p policy]{Force les nouveaux mappage à utiliser la stratégie spécifiée:}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{6mm} failover]{1 chemin par groupe de priorité}
\item[\hspace{6mm} multibus]{Tous les chemins dans un groupe de priorité}
\item[\hspace{6mm} group\_by\_serial]{Un groupe de priorité par sérial}
\item[\hspace{6mm} group\_by\_prio]{Un groupe de priorité par valeur de priorité.}
\item[\hspace{6mm} group\_by\_node\_name]{Un groupe de priorité par nom de nœud cible. Les noms sont pris dans /sys/class/fc\_transport/target*/node\_name}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
