\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{ven. mai 12 11:05:30 CEST 2017}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={nm-settings},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Paramètres et propriétés des profiles de connexion NetworkManager},
CreationDate={D:20170512110530},
ModDate={D:20170512110530},
Keywords={réseaux;Linux;NetworkManager}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge nm-settings }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Paramètres et propriétés des profiles de connexion NetworkManager}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  NetworkManager est basé sur un concept de profiles de connexion. Les profiles de connexions sont gérés par NetworkManager via le services de paramètres et sont exportés sur D-Bus.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge 802-1x }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} altsubject-matches]{(tableau de chaînes) Liste de chaînes à matcher avec le altSubjectName du certificat présenté par le serveur d'authentification. vide, aucune vérification n'est effectuée. Défaut: vide}
\item[\hspace{1mm} anonymous-identity]{(chaîne) identité anonyme pour les méthodes d'authentification EAP. Utilisé comme identité non-chiffrée avec les type EAP qui supportent différentes identités tunnelisées come EAP-TTLS}
\item[\hspace{1mm} ca-cert]{(chaîne d'octets) Contient le certificat CA utilisé par la méthode EAP spécifié dans la propriété eap.}
\item[\hspace{1mm} ca-path]{(chaîne) chemin d'un répertoire contenant les certificats à ajouter à la chaîne de vérification}
\item[\hspace{1mm} client-cert]{(chaîne d'octets) Contient le certificat client utilisé par la méthode EAP spécifiée dans la propriété eap}
\item[\hspace{1mm} domain-suffix-match]{(chaîne) Contrainte pour le nom de domaine. Si définis, ce FQDN est utilisé comme suffixe requis pour les éléments dNSName du certificat présenté par le serveur d'authentification.}
\item[\hspace{1mm} eap]{(tableau de chaînes) La méthode EAP permise pour l'authentification avec 802.1x. (leap, md5, tls, peap, ttls, pwd fast).}
\item[\hspace{1mm} identity]{(chaîne) Identité pour les méthodes d'authentification. Généralement le login}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) Nom du paramètre qui identifie le paramètre dans la connexion. Chaque type de paramètre a un nom unique pour ce type, par exemple ppp, wireless, wired. Défaut: 802-1x}
\item[\hspace{1mm} pac-file]{(chaîne) Chemin du fichier contenant PAC pour EAP-FAST}
\item[\hspace{1mm} password]{(chaîne) mot de passe pour les méthodes l'authentification EAP. A précédence sur 'password-raw'}
\item[\hspace{1mm} password-flags]{(NMSettingSecretFlags) Flags indiquant comment manipuler la propriété password}
\item[\hspace{1mm} password-raw]{(tableau d'octets) Mot de passe utilisé par les méthodes d'authentification EAP.}
\item[\hspace{1mm} password-raw-flags]{(NMSettingSecretFlags) Flags indiquant comment manipuler la propriété password-raw}
\item[\hspace{1mm} phase1-fast-provisionning]{(chaîne) active/désactive le provisionning in-line des accréditifs EAP-FAST quand FAST est spécifié comme méthode EAP. (0-désactivé, 1-provisionning non-authentifié, 2-provisionning authentifié, 3-provisionning authentifié et non authentifié)}
\item[\hspace{1mm} phase1-peaplabel]{(chaîne) Force l'utilisation du nouveau label PEAP durant la dérivation de clé. Certains serveurs RADIUS peuvent l'exiger pour interopérer avec PEAPv1.}
\item[\hspace{1mm} phase1-peapver]{Version PEAP à utiliser. Non définis, la version donné par le serveur est utilisé. (0 ou 1)}
\item[\hspace{1mm} phase2-altsubject-matches]{(tableau de chaînes) Liste de chaîne à matche avec le altSubjectName du certificat présenté par le serveur d'authentification durant la phase 2. vide, aucune vérification n'est effectuée}
\item[\hspace{1mm} phase2-auth]{(chaîne) Spécifie les méthodes d'authentification non-EAP de la phase 3 quand EAP utilise un tunnel TLS (pap, chap, mschap, mschapv2, gtc, otp, md5, tls).}
\item[\hspace{1mm} phase2-autheap]{(chaîne) Spécifie les méthodes d'authentification EAP de la phase 2 quand la méthode EAP utiliser un tunnel TLS. (md5, mschapv2, otp, gtc, tls).}
\item[\hspace{1mm} phase2-ca-cert]{(tableau d'octets) Contient le certificat CA de la phase 2.}
\item[\hspace{1mm} phase2-ca-path]{(chaîne) répertoire contenant les certificats additionnels}
\item[\hspace{1mm} phase2-client-cert]{(tableau d'octets) Contient le certificat client de la phase 2.}
\item[\hspace{1mm} phase2-domain-suffix-match]{(chaîne) Contraint le nom de domaine du serveur. ce FQDN est un suffixe à matcher dans dNSName du certificat présenté par le serveur d'authentification.}
\item[\hspace{1mm} phase2-private-key]{(tableau d'octets) Contient la clé privée de la phase 2 quand phase2-auth ou phase2-autheap est à 'tls'.}
\item[\hspace{1mm} phase2-private-key-password]{[chaîne) mot de passe utilisé pour déchiffrer la clé privée}
\item[\hspace{1mm} phase2-private-key-password-flags]{(NMSettingSecretFlags) Flags indiquant comment gérer la propriété phase2-private-key-password.}
\item[\hspace{1mm} phase2-subject-match]{(chaîne) sous-chaîne à matcher avec le sujet du certificat présenté par le serveur d'authentification durant la phase2.}
\item[\hspace{1mm} pin]{(chaîne) PIN utilisé pour les méthodes d'authentification EAP}
\item[\hspace{1mm} pin-flags]{(NMSettingSecretFlags) Flags indiquant comme gérer la propriété pin.}
\item[\hspace{1mm} private-key]{(tableau d'octets) Contient la clé privée quand la propriété eap est à 'tls'.}
\item[\hspace{1mm} private-key-password]{(chaîne) mot de passe pour déchiffrer la clé privée}
\item[\hspace{1mm} private-key-password-flags]{(NMSettingSecretFlags) flags indiquant comme gérer la propriété private-key-password.}
\item[\hspace{1mm} subject-match]{(chaîne) sous-chaîne à matcher avec le sujet du certificat présenté par le serveur d'authentification. déprécié en faveur de NMSetting8021x:domain-suffix-match}
\item[\hspace{1mm} system-ca-certs]{(bool) à TRUE, écrase ca-path et phase2-ca-path en utilisant le répertoire CA système spécifié à la configuration avec --system-ca-path.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge adsl }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} encapsulation]{(chaîne) Encapsulation de la connexion ADSL. (vcmux ou llc)}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramètre, qui identifie de manière unique le paramètre dans la connexion. défaut: adsl}
\item[\hspace{1mm} password]{(chaîne) mot de passe utilisé pour authentifier le service ADSL}
\item[\hspace{1mm} password-flags]{(NMSettingSecretFlags) flags indiquant comme gérer la propriété password}
\item[\hspace{1mm} protocol]{(chaîne) protocole de connexion ADSL (pppoa, pppoe, ou ipoatm)}
\item[\hspace{1mm} username]{(chaîne) username pour l'authentification}
\item[\hspace{1mm} vci]{(uint32) VIC de la connexion ADSL}
\item[\hspace{1mm} vpi]{(uint32) VPI de la connexion ADSL}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge bluetooth }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} bdaddr]{(tableau d'octets) l'adresse bluetooth du périphérique}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramètrage: bluetooth}
\item[\hspace{1mm} type]{(chaîne) soit 'dun' pour Dial-Up Networking ou 'panu' pour Personnal Area Networking}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge bond }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} interface-name]{(chaîne) déprécié en faveur de connection.interface-name.}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramétrage (bond)}
\item[\hspace{1mm} options]{(dictionnaire) dictionnaire de paires clé/valeurs d'option bonding. défaut: \verb|{|'mode':'balance-rr'\verb|}|}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge bridge }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} ageing-time]{(uint32) temps en seconde de la durée de l'adresse MAC ethernet. défaut: 300}
\item[\hspace{1mm} forward-delay]{(uint32) forwarding delay STP, en secondes. Défaut: 15}
\item[\hspace{1mm} hello-time]{(uint32) hello time STP, en secondes. défaut: 2}
\item[\hspace{1mm} interface-name]{(chaîne) déprécié en faveur de connection.interface-name}
\item[\hspace{1mm} mac-address]{(tableau d'octets) si spécifié, l'adresse mac du commutateur.}
\item[\hspace{1mm} max-age]{(uint32) amximum message age STP, en secondes. défaut: 20}
\item[\hspace{1mm} multicast-snooping]{(bool) contrôle si IGMP snooping est activé pour ce commutateur.}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramétrage: bridge}
\item[\hspace{1mm} priority]{(uint32) Priorité STP du bridge. défaut: 32768}
\item[\hspace{1mm} stp]{(bool) Active STP.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge bridge-port }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} hairpin-mode]{(bool) Active le mode hairpin pour le port, les frames sont renvoyés via le port ou la frame a été reçue}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramètrage = bridge-port}
\item[\hspace{1mm} path-cost]{(uint32) port cost STP pour les destinations via ce port}
\item[\hspace{1mm} priority]{(uint32) priorité STP de ce port}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge cdma }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramètrage: cdma}
\item[\hspace{1mm} number]{(chaîne) numéro à composer pour établir la connexion au réseau mobile CDMA. défaut: \#777}
\item[\hspace{1mm} password]{(chaîne) mot de passe pour l'authentification}
\item[\hspace{1mm} password-flags]{(NMSettingSecretFlags) Flags indiquant comment manipuler la propriété password}
\item[\hspace{1mm} username]{(chaîne) username pour l'authentification}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge connection }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} autoconnect]{(bool) si la connexion est automatiquement connectée par NetworkManager quand les ressources pour la connexion sont disponibles. Défaut: TRUE}
\item[\hspace{1mm} autoconnect-priority]{(int32) Priorité autoconnect. défaut: 0}
\item[\hspace{1mm} autoconnect-retries]{(int32) nombre de tentatives de connexions durant l'autoactivation. 0 signifie indéfiniment, -1 et le défaut global (4 fois si non modifié)}
\item[\hspace{1mm} autoconect-slaves]{(NMSettingConnectionAutoconnectSlaves) Si ou non les esclaves de cette connexion devraient être automatiquement activés. 0-non, 1-activer les connexions esclave, -1-défaut.}
\item[\hspace{1mm} gateway-ping-timeout]{(uint32) > à 0, délais du succès de l'addressage IP jusqu'à que le timeout soit atteint, ou une réponse d'une gateway à un ping}
\item[\hspace{1mm} id]{(chaîne) identifiant unique pour la connection}
\item[\hspace{1mm} interface-name]{(chaîne) nom de l'interface réseau à laquelle la connexion est lié}
\item[\hspace{1mm} lldp]{(int32) Si lldp est activé pour la connexion. Défaut:-1}
\item[\hspace{1mm} master]{(chaîne) Nom de l'interface du périphérique maître ou l'uuid de la connexion maître}
\item[\hspace{1mm} metered]{(NMMettered) Si la connexion est mesurée}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) Nom du paramètrage: connection}
\item[\hspace{1mm} permissions]{(tableau de chaînes) Tableau définissant l'accès d'un utilisateur à cette connexion. Vide, tous les utilisateurs sont autorisés à accéder à cette connexion. Chaque entrée est sous la forme "[type]:[id]:[reserved]". Actuellement seul le type "user" est utilisé.}
\item[\hspace{1mm} read-only]{(bool) indique si la connexion peut être modifié en utilisant D-Bus (FALSE), ou non (TRUE)}
\item[\hspace{1mm} secondaries]{(tableau de chaînes) Liste d'UUID de connexions qui devraient être activés quand la connexion de base elle-même est activée. Actuellement seul les connexions VPN dont supportés}
\item[\hspace{1mm} slave-type]{(chaîne) nom du paramètre du type de périphurique de cette commexion maître (ex: bond0) ou NULL si cette connexion n'est pas un esclave}
\item[\hspace{1mm} stable-id]{(chaîne) Tocken pour générer des ID stable pour la connexion. Il est utilisé pour générer des IPv6 privées stable avec ipv6.addr-gen-mode=strable-privacy. Également utilisé pour émettre l'adresse MAC cloné générée pour ethernet.cloned-mac-address=stable et wifi.cloned-mac-address=stable. Spécifie un stable-id permet à plusieurs connexions de générer les même adresses. Il est possible de générer des ID via des substitution: \$\verb|{|CONNECTION\verb|}|, \$\verb|{|BOOT\verb|}|, \$\verb|{|RANDOM\verb|}|.}
\item[\hspace{1mm} timestamp]{(uint64) Temps en seconde depuis l'Epock, que la connection a été activée avec succès. MetworkManager met à jours cette valeur périodiquement.}
\item[\hspace{1mm} type]{(chaîne) Type de base de la connexion. Pour les connexions dépendantes du hardware, devrait contenir le nom du paramètre du type de matériel (ex: 802-3-ethernet, 802-11-wireless, bluetooth, etc.), et pour les connexions non hardware, devrait contenir le nom du type de paramètre (vpn, bridge, etc.)}
\item[\hspace{1mm} uuid]{(chaîne) Identifiant unique pour la connexion. Devrait être assigné à la création de la connexion, et ne devrait jamais être changé.}
\item[\hspace{1mm} zone]{(chaîne) Niveau de confiance de la connexion. texte lible insensible à la casse (ex: Home, Work, Public). NULL ou non spécifié, la connexion sera placée dans la zone par défaut tel que définis par le firewall.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge dcb }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} app-fcoe-flags]{(NMSettingDcbFlags) Flags pour l'application FCoE DCB. Peut être une combinaison de NM\_SETTINGS\_DCB\_FLAG\_ENABLE(0x1, NM\_SETTING\_DCB\_FLAG\_ADVERTISE (0x2), et NM\_SETTING\_DCB\_FLAG\_WILLING (0x4)}
\item[\hspace{1mm} app-fcoe-mode]{(chaîne) Mode contrôleur FCoE; soit "fabric" ou "vn2vn"}
\item[\hspace{1mm} app-fcoe-priority]{(int32) Priorité la plus élevée (0-7) à utiliser pour les frames FCoE, ou -1 pour la priorité par défaut}
\item[\hspace{1mm} app-fip-flags]{(NMSettingDcbFlags) Flags pour l'application DCB FIP. peut être une combinaison de NM\_SETTINGS\_DCB\_FLAG\_ENABLE(0x1, NM\_SETTING\_DCB\_FLAG\_ADVERTISE (0x2), et NM\_SETTING\_DCB\_FLAG\_WILLING (0x4)}
\item[\hspace{1mm} app-fip-priority]{(int32) Priorité la plus élevée (0-7) à utiliser pour les frames FIP, ou -1 pour la priorité par défaut}
\item[\hspace{1mm} app-iscsi-flags]{(NMSettingDcbFlags) Flags pour l'application DCB iSCSI. peut être une combinaison de NM\_SETTINGS\_DCB\_FLAG\_ENABLE(0x1, NM\_SETTING\_DCB\_FLAG\_ADVERTISE (0x2), et NM\_SETTING\_DCB\_FLAG\_WILLING (0x4)}
\item[\hspace{1mm} app-iscsi-priority]{(int32) Priorité la plus élevée (0-7) à utiliser pour les frames iSCSI, ou -1 pour la priorité par défaut}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) Nom du paramètrage: dcb}
\item[\hspace{1mm} priority-bandwidth]{(tableau de uint32) Tableau de 8 valeurs uint, où l'indexe correspond à la priorité utilisateur (0-7), et la valeur indique le pourcentage de bande passante du groupe assigné à la priorité. La somme de tous les pourcentages doit faire 100\%}
\item[\hspace{1mm} priority-flow-control]{(tableau de uint32) Tableau de 8 booléens œu l'indexe correspond à la priorité utilisateur (0-7) et la valeur indique si la priorité devrait transmettre une pause de priorité}
\item[\hspace{1mm} priority-flow-control-flags]{(NMSettingDcbFlags) flags pour DCP PFC (Priority Flow Control). peut être une combinaison de NM\_SETTINGS\_DCB\_FLAG\_ENABLE(0x1, NM\_SETTING\_DCB\_FLAG\_ADVERTISE (0x2), et NM\_SETTING\_DCB\_FLAG\_WILLING (0x4)}
\item[\hspace{1mm} priority-group-bandwidth]{(tableau de uint32) Tableau de 8 valeurs uint, où l'indexe correspond à la priorité de groupe (0-7), et la valeur indique le pourcentage de bande passante allouée à ce groupe. La somme de tous les pourcentages doit faire 100\%}
\item[\hspace{1mm} priority-group-flags]{(NMSettingDcbFlags) Flags pour DCB Priority Groups. peut être une combinaison de NM\_SETTINGS\_DCB\_FLAG\_ENABLE(0x1, NM\_SETTING\_DCB\_FLAG\_ADVERTISE (0x2), et NM\_SETTING\_DCB\_FLAG\_WILLING (0x4)}
\item[\hspace{1mm} priority-group-id]{(tableau de uint32) Tableau de 8 valeurs uint, où l'indexe correspond à la priorité utilisateur (0-7), et la valeur indique le Priority Group ID. Les priorité permisses sont 0-7, ou 15 pour le groupe non restreint.}
\item[\hspace{1mm} priority-strict-bandwidth]{(tableau de uint32) Tableau de 8 booléens œu l'indexe correspond à la priorité utilisateur (0-7) et la valeur indique si la priorité peut utiliser toute la bande passante allouée au groupe assigné}
\item[\hspace{1mm} priority-traffic-class]{(tableau de uint32) Tableau de 8 valeurs uint, où l'indexe correspond à la priorité utilisateur (0-7), et la valeur indique la classe de trafique (0-7) pour laquelle la priorité est mappée}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge generic }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) Nom du paramètrage, qui identifie de manière unique les paramètres dans la connexion.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge gsm }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} apn]{(chaîne) Nom du point d'accès GPRS spécifiant l'APN utilisé pour établis une session de données avec le réseau GSM.}
\item[\hspace{1mm} device-id]{(chaîne) Identifiant unique de périphérique (tel que donné par le service de gestion WWAN)}
\item[\hspace{1mm} home-only]{(bool) à TRUE, seuls les connexions au réseau personnel est autorisé. Les connexions aux réseaux roaming ne sont pas faites. Défaut: FALSE}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) Nom du paramétrage: gsm}
\item[\hspace{1mm} network-id]{[chaîne) ID réseau (format GSM LAI, ex: MCC-MNC) pour forcer un enregistrement spécifique.}
\item[\hspace{1mm} number]{(chaîne) Numéro à composer pour établir une session de données PPP.}
\item[\hspace{1mm} password]{(chaîne) Mot de passe utilisé pour l'authentification avec le réseau.}
\item[\hspace{1mm} password-flags]{(NMSettingSecretFlags) flags indiquand comment gérer la propriété password}
\item[\hspace{1mm} pin]{(chaîne) Si la SIM est blockée avec un PIN, elle doit être débloquée avec un PIN}
\item[\hspace{1mm} pin-flags]{(NMSettingSecretFlags) Flags indiquant comment gérer la propriété pin}
\item[\hspace{1mm} sim-id]{(chaîne) identifiant unique de carte SIM}
\item[\hspace{1mm} sim-operator-id]{(chaîne) chaîne MCC/MNC comme "310260" ou "21601" identifiant l'opérateur mobile.}
\item[\hspace{1mm} username]{(chaîne) username utilisé pour l'authentification sur le réseau.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge infiniband }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} mac-address]{(tableau d'octets) Si spécifié, cette connexion ne s'applique qu'au périphérique IPoIB dont l'adresse mac correspond. Cette propriété ne change pas l'adresse MAC}
\item[\hspace{1mm} mtu]{(uint32) non 0, ne transmet que les paquets de la taille spécifiée ou inférieur, splittant les paquets plus gros en plusieurs frames.}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) Nom du paramétrage: infiniband}
\item[\hspace{1mm} p-key]{(int32) P\_Key infiniband à utiliser pour ce périphérique. -1 utilise le P\_Key par défaut (à l'index 0)}
\item[\hspace{1mm} parent]{(chaîne) nom de l'interface du périphérique parent de ce périphérique. Normalement NULL, sauf si p\_key est définis.}
\item[\hspace{1mm} transport-mode]{(chaîne) Mode IPoIB (datagram ou connected)}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge ipv4 }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} address-data]{(tableau d'ipv4) tableau d'IPv4. Chaque dictionnaire d'adresse contient au moins les entrées 'address', et 'prefix'}
\item[\hspace{1mm} addresses]{(tableau de tableau de uint32) déprécié en faveur de address-data et gateway}
\item[\hspace{1mm} dad-timeout]{(int32) Timeout en ms utilisé pour vérifier la présence d'adresse IP dupliquées}
\item[\hspace{1mm} dhcp-client-id]{(chaîne) chaîne envoyée au serveur DHCP pour identifier la machine}
\item[\hspace{1mm} dhcp-fqdn]{(châine) Si la propriété dhcp-send-hostname est à TRUE, le fqdn spécifié sera envoyé au serveur DHCP en acquérant le bail. exlusif avec dhcp-hostname.}
\item[\hspace{1mm} dhcp-hostname]{(chaîne) si dhcp-send-hostname est à true, le nom spécifié ici est envoyé au serveur DHCP}
\item[\hspace{1mm} dhcp-send-hostname]{(bool) à true, envoie le hostname au serveur DHCP}
\item[\hspace{1mm} dhcp-timeout]{(int32) timeout de transaction DHCP, en secondes. Défaut: 0}
\item[\hspace{1mm} dns]{[tableau d'uint32) tableau d'adresses IP des serveurs DNS}
\item[\hspace{1mm} dns-options]{(tableau de chaînes) tableau d'options DNS tel que décris dans man resolv.conf. NULL utilise les valeurs par défaut}
\item[\hspace{1mm} dns-priority]{(int32) Priorité DNS intra-connexion. La priorité relative est utilisée pour déterminer l'ordre des serveurs DNS dans resolv.conf. Une valeur faible place les serveurs en haut du fichier. Défaut: 0, qui sélectionne la valeur par défaut: 50 pour VPN, et 100 pour les autres connexions.}
\item[\hspace{1mm} dns-search]{(tableau de chaîne) tableau de domaines de recherche DNS}
\item[\hspace{1mm} gateway]{(chaîne) La passerelle associée avec cette configuration}
\item[\hspace{1mm} ignore-auto-dns]{(bool) Quand method est à auto et cette propriété à TRUE, les serveurs de nom et domaines de recherche automatiquement configurés sont ignorés et seuls les serveurs et domaines spécifiés dans les propriétés dns et dns-search sont utilisés.}
\item[\hspace{1mm} ignore-auto-routes]{(bool) si method est à 'auto' et cette propriété à TRUE, les routes automatiquement configurées son ignorées et seules les routes dans la propriété routes sont utilisées}
\item[\hspace{1mm} may-fail]{(bool) à TRUE, autorise la configuration réseau même si le fichier de configuration spécifié par cette propriété échoue au timeout. Noter qu'au moins une configuration IP doit réussir our la configuration réseau générale échoue.}
\item[\hspace{1mm} method]{(chaîne) Méthode de configuration IP 'auto', 'manual', 'link-local', et 'shared'}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) Nom du paramétrage: ipv4}
\item[\hspace{1mm} never-default]{(bool) à TRUE, cette connexions n'est jamais la connexion par défaut pour ce type IP, ce qui signifie que la route par défaut n'est jamais assignée}
\item[\hspace{1mm} route-data]{(tableau de dictionnaire) Tableau de routes IPv4. Chaque dictionnaire de route contient au moins les entrées 'dest' et 'prefix'. La plupart des routes ont également une entrée 'gateway'}
\item[\hspace{1mm} route-metric]{(int64) Métrique par défaut pour les routes qui n'en spécifient pas une explicite. Défaut: -1 signifiant que la métrique est choisie automatiquement basé sur le type de périphérique.}
\item[\hspace{1mm} routes]{(tableau de tableau d'uint32) Déprécié en faveur de route-data}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge ipv6 }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} addr-gen-mode]{(int32) Configure la méthode pour créer l'adresse rfc4862: eui64 ou stable-privacy (rfc7217)}
\item[\hspace{1mm} address-data]{(tableau de dictionnaire) Tableau d'IPv6. chaque entrée contient au moins address et prefix.}
\item[\hspace{1mm} addresses]{(tableau d'ipv6) déprécié en faveur de address-data}
\item[\hspace{1mm} dad-timeoute]{(int32) timeout en ms pour vérifier la présence d'adresses IP dupliquées. défaut: -1, utilise la valeur par défaut.}
\item[\hspace{1mm} dhcp-hostname]{(chaîne) si dhcp-send-hostname est à true, le nom spécifié ici est envoyé au serveur DHCP}
\item[\hspace{1mm} dhcp-send-hostname]{(bool) à true, envoie le hostname au serveur DHCP}
\item[\hspace{1mm} dhcp-timeout]{(int32) timeout de transaction DHCP, en secondes. Défaut: 0}
\item[\hspace{1mm} dns]{[tableau d'uint32) tableau d'adresses IP des serveurs DNS}
\item[\hspace{1mm} dns-options]{(tableau de chaînes) tableau d'options DNS tel que décris dans man resolv.conf. NULL utilise les valeurs par défaut}
\item[\hspace{1mm} dns-priority]{(int32) Priorité DNS intra-connexion. La priorité relative est utilisée pour déterminer l'ordre des serveurs DNS dans resolv.conf. Une valeur faible place les serveurs en haut du fichier. Défaut: 0, qui sélectionne la valeur par défaut: 50 pour VPN, et 100 pour les autres connexions.}
\item[\hspace{1mm} dns-search]{(tableau de chaîne) tableau de domaines de recherche DNS}
\item[\hspace{1mm} gateway]{(chaîne) La passerelle associée avec cette configuration}
\item[\hspace{1mm} ignore-auto-dns]{(bool) Quand method est à auto et cette propriété à TRUE, les serveurs de nom et domaines de recherche automatiquement configurés sont ignorés et seuls les serveurs et domaines spécifiés dans les propriétés dns et dns-search sont utilisés.}
\item[\hspace{1mm} ignore-auto-routes]{(bool) si method est à 'auto' et cette propriété à TRUE, les routes automatiquement configurées son ignorées et seules les routes dans la propriété routes sont utilisées}
\item[\hspace{1mm} ip6-privacy]{(NMSettingIP6ConfigPrivacy)}
\item[\hspace{1mm} may-fail]{(bool) à TRUE, autorise la configuration réseau même si le fichier de configuration spécifié par cette propriété échoue au timeout. Noter qu'au moins une configuration IP doit réussir our la configuration réseau générale échoue.}
\item[\hspace{1mm} method]{(chaîne) Méthode de configuration IP 'auto', 'manual' ou 'link-local'}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) Nom du paramétrage: ipv6}
\item[\hspace{1mm} never-default]{(bool) à TRUE, cette connexions n'est jamais la connexion par défaut pour ce type IP, ce qui signifie que la route par défaut n'est jamais assignée}
\item[\hspace{1mm} route-data]{(tableau de dictionnaire) Tableau de routes IPv6. Chaque dictionnaire de route contient au moins les entrées 'dest' et 'prefix'. La plupart des routes ont également une entrée 'gateway'}
\item[\hspace{1mm} route-metric]{(int64) Métrique par défaut pour les routes qui n'en spécifient pas une explicite. Défaut: -1 signifiant que la métrique est choisie automatiquement basé sur le type de périphérique.}
\item[\hspace{1mm} routes]{(tableau de tableau d'uint32) Déprécié en faveur de route-data}
\item[\hspace{1mm} token]{(chaîne) configure le token pour les identifiants d'interface IPv6 draft-chown-6man-tokenised-ipv6-identifiers-02. Utile avec eui64.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge ip-tunnel }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} encapsulation-limit]{(uint32) Nombre de niveaux d'encapsulation additionels à ajouter aux paquets. Uniquement pour les tunnels IPv6}
\item[\hspace{1mm} flow-label]{(uint32) Label de flux à assigner aux packets.}
\item[\hspace{1mm} input-key]{(chaîne) La clé utilisée pour les paquets entrant.}
\item[\hspace{1mm} local]{(chaîne) endpoint local du tunnel. doit contenir une IPv4 ou IPv6.}
\item[\hspace{1mm} mode]{(uint32) Mode de tunneling, par exemple NM\_IP\_TUNNEL\_MODE\_IPIP, ou NM\_IP\_TUNNEL\_MODE\_GRE}
\item[\hspace{1mm} mtu]{(uint32) 0}
\item[\hspace{1mm} name]{Nom du paramétrage: ip-tunnel}
\item[\hspace{1mm} output-key]{(chaîne) Clé utilisée pour les paquets sortants}
\item[\hspace{1mm} parent]{(chaîne) nom de l'interface parent ou UUID de la connexion parent}
\item[\hspace{1mm} path-mtu-discovery]{(bool) Si Path MTU Discovery est activé dans ce tunnel (défaut: TRUE)}
\item[\hspace{1mm} remote]{(chaîne) enppoint distant du tunnel. Doit être une IPv4 ou IPv6}
\item[\hspace{1mm} tos]{(uint32) Type de service IPv4 ou classe de trafique IPv6}
\item[\hspace{1mm} ttl]{(uint32) TTL à assigner aux paquets tunnelisés. Défaut: 0, les paquets héritent de la valeur TTL}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge macsec }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} encrypt]{(bool) Si le trafique transmis doit être chiffré (défaut: TRUE)}
\item[\hspace{1mm} mka-cak]{(chaîne) CAK pré-partagé pour l'agrément de clé MACsec}
\item[\hspace{1mm} mka-cak-flags]{(NMSettingSecretFlags) Flags indiquant comment gérer la propriété mka-cak.}
\item[\hspace{1mm} mka-ckn]{(chaîne) CKN pré-partagé pour l'agrément de clé MACsec}
\item[\hspace{1mm} mode]{(int32) Spécifie commande la CAK pour MKA est obtenue}
\item[\hspace{1mm} name]{Type de paramètrage: macsec}
\item[\hspace{1mm} parent]{(chaîne) nom de l'interface parent ou UUID de la connexion parent}
\item[\hspace{1mm} port]{(int32) Composant port du SCI, entre 1 et 65534}
\item[\hspace{1mm} validation]{(int32) Mode de validation pour les frames entrantes}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge macvlan }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} mode]{(uint32) mode macvlan qui spécifie le mécanisme de communication entre plusieurs macvlans dans le même périphérique}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramètrage: macvlan}
\item[\hspace{1mm} parent]{(chaîne) nom de l'interface parent ou UUID de la connexion parent}
\item[\hspace{1mm} promiscuous]{(bool) si l'interface devrait être en mode promiscuous. Défaut: TRUE}
\item[\hspace{1mm} tap]{(bool) Si l'interface devrait être un MACVTAP. Défaut: FALSE}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge 802-11-olpc-mesh }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} channel]{(uint32) Canal sur lequel le réseau à joindre est localité}
\item[\hspace{1mm} dhcp-anycast-address]{(tableau d'octets) addresse MAC DHCP anycast utilisé pour demander une adresse IP via DHCP}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramètrage: 802-11-olpc-mesh}
\item[\hspace{1mm} ssid]{(tableau d'octets) SSID du réseau à joindre}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge ppp }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} baud]{(uint32) non 0, indique à pppd de définir le port série au baudrate spécifié. à 0, la vitesse est choisie automatiquement}
\item[\hspace{1mm} crtscts]{(bool) à TRUE, pppd doit définir le port série pour utiliser le contrôle de flux hardware avec les signaux RTS et CTS. Défaut: FALSE}
\item[\hspace{1mm} lcp-echo-failure]{(uint32) non 0, pppd assume que la connexion au paire a échoué si le numéro spécifié de LCP echo-requests n'a pas reçu de réponse du paire.}
\item[\hspace{1mm} lcp-echo-interval]{(uint32) non 0, pppd envoie un LCP echo-request au paire toutes les n secondes.}
\item[\hspace{1mm} mppe-stateful]{(bool) à TRUE, MPPE avec état est utilisé.}
\item[\hspace{1mm} mru]{(uint32) non 0, pppd demande au paire d'envoyer des paquets au maximum à la taille spécifiée}
\item[\hspace{1mm} mtu]{(uint32) non 0, pppd n'envoie pas de paquet dont la taille excède cette taille}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramètrage: ppp}
\item[\hspace{1mm} no-vj-comp]{(bool) À true, ne demande pas la compression d'en-tête TCP Van Jacobsen}
\item[\hspace{1mm} noauth]{(bool) à TRUE, ne demande pas d'authentification}
\item[\hspace{1mm} nobsdcomp]{(bool) à TRUE, ne demande pas de compression BSD}
\item[\hspace{1mm} nodeflate]{(bool) à TRUE ne demande pas de compression 'deflate'}
\item[\hspace{1mm} refuse-chap]{(bool) à TRUE, n'utilise pas la méthode d'authentification CHAP}
\item[\hspace{1mm} refuse-eap]{(bool) à TRUE, n'utiliset pas la méthode d'authentification EAP}
\item[\hspace{1mm} refuse-mschap]{(bool) à TRUE, n'utiliset pas la méthode d'authentification MSCHAP}
\item[\hspace{1mm} refuse-mschapv2]{(bool) à TRUE, n'utiliset pas la méthode d'authentification MSCHAPv2}
\item[\hspace{1mm} refuse-pap]{(bool)à TRUE, n'utiliset pas la méthode d'authentification PAP}
\item[\hspace{1mm} require-mppe]{(bool) à TRUE, mppe est requis pour la session PPP.}
\item[\hspace{1mm} require-mppe-128]{(bool) à TRUE MPPE 128-bits est requis pour la session PPP.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge pppoe }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramétrage: pppoe}
\item[\hspace{1mm} password]{(chaîne) Mot de passe utilisé pour authentifier le service PPPeE}
\item[\hspace{1mm} password-flags]{(NMSettingSecretFlags) Flags indiquant comment manipuler la proriété password}
\item[\hspace{1mm} service]{(chaîne) si spécifié, instruit PPPoE à seulement initier des session avec des concentrateurs d'accès.}
\item[\hspace{1mm} username]{(chaîne) username pour l'authhentification}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge proxy }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} browser-only]{(bool) Si la configuration proxy est pour les navigateurs uniquement}
\item[\hspace{1mm} method]{(int32) Méthode pour la configuration proxy défaut: NM\_SETTING\_PROXY\_METHOD\_NONE(0)}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramétrage: proxy}
\item[\hspace{1mm} pac-script]{(chaîne) script PAC pour la connexion}
\item[\hspace{1mm} pac-url]{(chaîne) URL pour obtenir le fichier PAC}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge serial }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} baud]{(uint32) Vitesse pour la communication. Défaut: 57600}
\item[\hspace{1mm} bits]{(uint32) Largeur d'octet de la communication. Défaut: 8}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramétrage: serial}
\item[\hspace{1mm} parity]{(octet) Parité de la connexion: 69 (ASCII 'E') pour une parité paire, 111 (ASCII 'o') pour impaire, 110 (ASCII 'n') pour aucune parité}
\item[\hspace{1mm} send-delay]{(uint64) Temps d'attente entre chaque octet envoyé au modem, en microsecondes. Défaut: 0}
\item[\hspace{1mm} stopbits]{(uint32) Nombre de bits stop pour la communication, 1 ou 2. Défaut: 1.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge team }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} config]{(chaîne) la configuration JSON pour l'interface team. La configuration devrait contenir une configuration acceptable pour teamd.}
\item[\hspace{1mm} interface-name]{(chaîne) déprécié en faveur de connection.interface-name.}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramétrage: team}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge team-port }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} config]{(chaîne) la configuration JSON pour l'interface team. La configuration devrait contenir une configuration acceptable pour teamd.}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramétrage: team-port}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge tun }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} group]{(chaîne) Le group ID qui possède le périphérique. à NULL, tout le monde peut utiliser le périphérique}
\item[\hspace{1mm} mode]{(uint32) Mode opératoire du périphérique NM\_SETTING\_TUN\_MODE(1) pour créer un périphérique L3 et NM\_SETTING\_TUN\_MODE\_TAP(2) pour créer un périphérique L2}
\item[\hspace{1mm} multi-queue]{(bool) à TRUE, l'interface supporte plusieurs descripteurs de fichier (queues) pour paralléliser l'envoie/réception des paquets, sinon, l'interface ne supporte qu'une seule queue. Défaut: FALSE}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramétrage: tun}
\item[\hspace{1mm} owner]{[chaîne) Le user ID qui possède le périphérique. NULL, tout le monde peut utiliser le périphérique}
\item[\hspace{1mm} pi]{(boo) à TRUE, l'interface ajoute 4 octets d'en-tête décrivant l'interface physique aux paquets. Défaut: FALSE}
\item[\hspace{1mm} vnet-hdr]{(bool) à TRUE, les paquets IFF\_VNET\_HDR incluent un en-tête de réseau virtio. Défaut: FALSE}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge vlan }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} egress-priority-map]{(tableau de chaînes) pour les paquets sortants, une liste de mappage de priorités SKB Linux en priorités 802.1p. Le mappage est donné au format "from:to" et sont des entiers non-signés.}
\item[\hspace{1mm} flags]{(NMVlanFlags) Flags qui contrôlent le comportement et les fonctionnalités de l'interface vlan. NM\_VLAN\_FLAG\_REORDER\_HEADERS (0x1) réordonne les en-tête des paquets sortants, NM\_VLAN\_FLAG\_GVRP (0x2) utilise le protocole GVRP, NM\_VLAN\_FLAG\_LOOSE\_BINDING (0x4) perd la liaison de l'interface de l'état opérant du périphérique maire. NM\_VLAN\_FLAG\_MVRP (0x8) utilise le protocole MVRP.}
\item[\hspace{1mm} id]{(uint32) Identifiant du vlan, de 0 à 4094. Défaut: 0}
\item[\hspace{1mm} ingress-priority-map]{(tableau de chaînes) Pour les paquets entrants, une liste de mappage de priorité 802.1p en priorité SKB Linux.}
\item[\hspace{1mm} interface-name]{(chaîne) déprécié en faveur de connection.interface-name}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramétrage: vlan}
\item[\hspace{1mm} parent]{(chaîne) si donné, spécifie le nom de l'interface parent. non spécifié, la connexion doit contenir un paramètre "802-3-ethernet" avec une propriété "mac-address"}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge vpn }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} data]{(dictionnaire de chaîne) dictionnaire de paires clé/valeurs de données spécifique au plugin VPN.}
\item[\hspace{1mm} namo]{(chaîne) nom du paramétrage: vpn}
\item[\hspace{1mm} persistent]{(bool) Si le service VPN supporte la persistence, et cette propriété à TRUE, le VPN tente de rester connecté entre les changements de liens, jusqu'à déconnexion explicite}
\item[\hspace{1mm} secrets]{(dictionnaire de chaîne) Dictionnaire de paires clé/valeur de secrets spécifiue au plugin VPN, comme des mots de passe ou des clés privées}
\item[\hspace{1mm} service-type]{(chaîne) Nom du service D-Bus du plugin VPN que ce paramètre utilise pour se connecter au réseau (ex: org.freedesktop.NetworkManager.vpnc pour le plugin vpnc)}
\item[\hspace{1mm} timeout]{(uint32) timeout du service VPN pour établir la connexion. Certains services peuvent prendre du temps pour se connecter. 0 signifie le timeout par défaut: 60 secondes.}
\item[\hspace{1mm} user-name]{(chaîne) Si la connexion VPN nécessite un username pour l'authentification.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge vxlan }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} ageing]{(uint32) Durée de vie en secondes des entrées FDB apprises par le kernel. défaut: 300}
\item[\hspace{1mm} destination-port]{(uint32) port UDP de destination pour communiquer au endpoint distant}
\item[\hspace{1mm} id]{(uint32) Spécifie l'identifiant réseau VXLAN à utiliser}
\item[\hspace{1mm} l2-miss]{(bool) Spécifie si les notification LL ADDR miss sont générés. défaut: FALSE}
\item[\hspace{1mm} l3-miss]{(bool) Spécifie si les notification IP ADDR miss sont générés. défaut: FALSE}
\item[\hspace{1mm} learning]{(bool) Spécifie si une adresse L2 inconnue et les IP sont entrée dans la learning base VXLAN. Défaut: TRUE}
\item[\hspace{1mm} limit]{(uint32) Spécifie le nombre max d'entrées FDB. Défaut: 0 = illimité}
\item[\hspace{1mm} local]{(chaîne) nom du paramétrage: vxlan}
\item[\hspace{1mm} parent]{(chaîne) nom de l'interface parent}
\item[\hspace{1mm} proxy]{(bool) Spécifie si le proxy ARP est activé. Défaut: FALSE}
\item[\hspace{1mm} remote]{(châine) Spécifie l'adresse IP unicast de destination pour les paquets sortants quand l'adresse l2 n'est pas connue dans la forwarding base VXLAN, ou l'IP multicast à joindre}
\item[\hspace{1mm} rsc]{(bool) Spécifie si le route short circuit est activé. Défaut: FALSE}
\item[\hspace{1mm} source-port-max]{(uint32) port UDP source max pour communiquer au endpoint}
\item[\hspace{1mm} source-port-min]{(uint32) port UDP de destination minimum}
\item[\hspace{1mm} tos]{(uint32) Valeur TOS pour les paquets sortants}
\item[\hspace{1mm} ttl]{(uint32) ttl à utliser pour les paquets sortants}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge wimax }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} mac-address]{(tableau d'octets) Déprécié. Si spécifié, cette connexion s'applique au périphérique WiMAX qui matche cette adresse MAC.}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramétrage: wimax}
\item[\hspace{1mm} network-name]{(chaîne) Déprécié. Nom du NSP du réseau WiMAX}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge 802-3-ethernet }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} assigned-mac-address]{(chaîne) Addresse MAC clonée. Peut être une adresse MAC, ou un des mots clés suivant: preserve, permanent, random, ou stable.}
\item[\hspace{1mm} auto-negotiate]{(bool) à TRUE, force l'auto-négociation de vitesse de port et le mode duplex. Défaut: FALSE}
\item[\hspace{1mm} cloned-mac-address]{(tableau d'octets) déprécié en faveur de assigned-mac-address}
\item[\hspace{1mm} duplex]{(chaîne) uniquement si auto-negotiate vaut 'off'. Configure le périphérique pour utiliser le mode duplex spécifié: half ou full.}
\item[\hspace{1mm} generate-mac-address-mask]{(chaîne) si cloned-mac-address vaut random ou stable, cette propriété spécifie les bits qui sont fixes.}
\item[\hspace{1mm} mac-address]{(tableau d'octets) si spécifié, cette connection ne s'applique qu'au périphérique dont l'adresse MAC permanent correspond}
\item[\hspace{1mm} mac-address-blacklist]{(tableau de chaînes) Cette connection ne s'applique jamais aux périphérique dont l'adresse MAC permanente matche une de ces adresses}
\item[\hspace{1mm} mtu]{(uint32) spécifie le mtu max pour cette connection}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramétrage: 802-3-ethernet}
\item[\hspace{1mm} port]{(chaîne) Spécifie le type de port à utiliser si le périphérique support plusieurs méthodes d'attachement. tp (twisted Pair), aui (Attachment Unit Interface), bnc (Thin Ethernet) ou mii (Media Independant Interface).}
\item[\hspace{1mm} s390-nettype]{(chaîne) Type de périphérique réseau s390 (qeth, lcs, ou ctc).}
\item[\hspace{1mm} s390-options]{(dictionnaire de chaînes) dictionnaire de paires de clé/valeurs d'options s390. Les clés permises sont portno, layer2, portname et protocol.}
\item[\hspace{1mm} speed]{(uint32) Peut être définis à une valeur supérieur à 0 quand auto-negotiate est à off. Dans ce cas, définis la vitesse en Mbit/s.}
\item[\hspace{1mm} wake-on-lan]{(uint32) Options NMSettingWiredWakeOnLan à activer. peut être une des combinaisons: NM\_SETTING\_WIRED\_WAKE\_ON\_LAN\_PHY (0x2), NM\_SETTING\_WIRED\_WAKE\_ON\_LAN\_UNICAST (0x4), NM\_SETTING\_WIRED\_WAKE\_ON\_LAN\_MULTICAST (0x8), NM\_SETTING\_WIRED\_WAKE\_ON\_LAN\_BROADCAST (0x10), NM\_SETTING\_WIRED\_WAKE\_ON\_LAN\_ARP (0x20), NM\_SETTING\_WIRED\_WAKE\_ON\_LAN\_MAGIC (0x40) ou les valeurs spéciales NM\_SETTING\_WIRED\_WAKE\_ON\_LAN\_DEFAULT (0x1) (pour utiliser les paramètres globaux) et NM\_SETTING\_WIRED\_WAKE\_ON\_LAN\_IGNORE (0x8000) (pour désactiver la gestion de Wake-on-LAN dans NetworkManager).}
\item[\hspace{1mm} wake-on-lan-password]{(chaîne) Mot de passe utilisé avec magic-packet-based Wake-on-LAN, représentée comme une adresse MAC. NULL indique qu'aucun mot de passe n'est requis.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge 802-11-wireless }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} assigned-mac-address]{(chaîne) Le nouveau champ pour l'adresse MAC clonée. Peut être une adresse MAC ou un des mots spécial "preserve", random" ou "stable".}
\item[\hspace{1mm} band]{(chaîne) bande de fréquence 802.11: "a" (5GHz 802.11a), ou "bg" (2,4GHz 802.11).}
\item[\hspace{1mm} bssid]{(tableau d'octets) Dirige le périphérique au point d'accès associé.}
\item[\hspace{1mm} channel]{(uint32) Canal wireless à utiliser. Défaut: 0}
\item[\hspace{1mm} cloned-mac-address]{(tableau d'octets) déprécié en faveur de assigned-mac-address}
\item[\hspace{1mm} generate-mac-address-mask]{(chaîne) si cloned-mac-address vaut random ou stable, cette propriété spécifie les bits qui sont fixes.}
\item[\hspace{1mm} hidden]{(bool) à TRUE, indique que ce réseau cache son SSID.}
\item[\hspace{1mm} mac-address]{(tableau d'octets) si spécifié, cette connection ne s'applique qu'au périphérique dont l'adresse MAC permanent correspond}
\item[\hspace{1mm} mac-address-blacklist]{(tableau de chaînes) Cette connection ne s'applique jamais aux périphérique dont l'adresse MAC permanente matche une de ces adresses}
\item[\hspace{1mm} mac-address-randomization]{(uint32) déprécié en faveur de cloned-mac-address. NM\_SETTING\_MAC\_RANDOMIZATION\_DEFAULT (0) (Utilise la valeur globale par défaut), NM\_SETTING\_MAC\_RANDOMIZATION\_NEVER (1) (pas d'aléatoire), NM\_SETTING\_MAC\_RANDOMIZATION\_ALWAYS (2).}
\item[\hspace{1mm} mode]{(chaîne) mode réseau Wi-Fi: "infrastructure", "adhoc" ou "ap".}
\item[\hspace{1mm} mtu]{(uint32) mtu pour les paquets transmis}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramétrage: 802-11-wireless}
\item[\hspace{1mm} powersave]{(uint32) NM\_SETTING\_WIRELESS\_POWERSAVE\_DISABLE (2), NM\_SETTING\_WIRELESS\_POWERSAVE\_ENABLE (3), NM\_SETTING\_WIRELESS\_POWERSAVE\_IGNORE (1), NM\_SETTING\_WIRELESS\_POWERSAVE\_DEFAULT (0)}
\item[\hspace{1mm} rate]{(uint32) Dirige de périphérique pour utiliser seulement le bitrate spécifié pour la communication avec le point d'accès, en Kb/s.}
\item[\hspace{1mm} security]{déprécié}
\item[\hspace{1mm} seen-bssids]{(tableau de chaînes) Une liste de BSSID (formatté sous forme d'adresse MAC) qui ont été détectés comme partie de la connection Wi-Fi. Géré par NetworkManager}
\item[\hspace{1mm} ssid]{(tableau d'octets) SSID du réseau Wi-Fi. Doit être spécifié}
\item[\hspace{1mm} tx-power]{(uint32) le périphérique utilise la puissance de transmission spécifiée, en dBm.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge 802-11-wireless-security }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} auth-alg]{(chaîne) avec WEP, indique l'algorithme d'authentification requise "open", "shared" "leap".}
\item[\hspace{1mm} group]{(tableau de chaînes)Liste d'algorithmes de chiffrement qui empêche les connection aux réseaux Wi-Fi qui n'utilisent pas un de ces algorithmes. "wep40", "wep104", "tkip" ou "ccmp"}
\item[\hspace{1mm} key-mgmt]{(chaîne) Gestion de clé utilisé pour la connection "none" (WEP), "ieee8021x" (Dynamic WEP), "wpa-none" (Ad-Hoc WPA-PSK), "wpa-psk" (infrastructure WPA-PSK), ou "wpa-eap" (WPA-Enterprise).}
\item[\hspace{1mm} leap-password]{(chaîne) password de connexion pour les connexions LEAP}
\item[\hspace{1mm} leap-password-flags]{(NMSettingSecretFlags) Flags indiquant comment gérer la propriété leap-password.}
\item[\hspace{1mm} leap-username]{(chaîne) username pour la connexion}
\item[\hspace{1mm} name]{(chaîne) nom du paramétrage: 802-11-wireless-security}
\item[\hspace{1mm} pairwise]{(tableau de chaînes) Liste d'algorithme de chiffrement d'appairement permis pour les connections Wi-Fi}
\item[\hspace{1mm} proto]{(tableau de chaînes) Liste de chaînes spécifiant les versions WPA permises "wpa" ou "rsn" (autorise WPA2/RSN).}
\item[\hspace{1mm} psk]{(chaîne) Clé pré-partagée pour les réseaux WPA.}
\item[\hspace{1mm} psk-flags]{(NMSettingSecretFlags) Flags indiquant comment gérer la propriété psk}
\item[\hspace{1mm} wep-key-flags]{(NMSettingSecretFlags) Flags indiquant comment gérer les propriétés wep-key[0-3].}
\item[\hspace{1mm} wep-key-type]{(NMWepKeyType) Contrôle l'interprétation des clés WEP. NM\_WEP\_KEY\_TYPE\_KEY (1) (la clé a 10 ou 26 caractères hexa, ou 5 ou 13 caractères ASCII) ou NM\_WEP\_KEY\_TYPE\_PASSPHRASE (2)}
\item[\hspace{1mm} wep-key0]{(chaîne) Clé WEP d'index 0}
\item[\hspace{1mm} wep-key1]{(chaîne) Clé WEP d'index 1}
\item[\hspace{1mm} wep-key2]{(chaîne) Clé WEP d'index 2}
\item[\hspace{1mm} wep-key3]{(chaîne) Clé WEP d'index 3}
\item[\hspace{1mm} wep-tx-keyidx]{(uint32) Si WEP statique est utilisé et un indexe de clé WEP non-défaut est utilisé par l'AP, place cet index ici. (0 à 3)}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Types de flags secret }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} 0x0]{Le système doit fournir et stocker le secret}
\item[\hspace{1mm} 0x1]{Un agent userspace gère le secret}
\item[\hspace{1mm} 0x2]{Le secret n'est pas sauvé et est demandé à l'utilisateur à chaque fois.}
\item[\hspace{1mm} 0x4]{Indique que le secret n'est pas requis et ne devrait pas être demandé à l'utilisateur}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
