\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. févr. 13 10:03:03 CET 2012}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={openct-tool},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Utilitaire pour les cartes à puces openCT},
CreationDate={D:20120213100303},
ModDate={D:20120213100303},
Keywords={PKI;sécurité;smartcard}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge openct-tool }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Utilitaire pour les cartes à puces openCT}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -d]{mode debug}
\item[\hspace{1mm} -f]{Spécifier le fichier de configuration (défaut : /etc/openct.conf)}
\item[\hspace{1mm} -r]{Index du lecteur de carte à utiliser}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Commandes }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} list]{lister les lecteurs trouvés}
\item[\hspace{1mm} atr]{Afficher l’ATR de la carte insérée}
\item[\hspace{1mm} wait]{Attend que la carte soit insérée}
\item[\hspace{1mm} rwait]{Attend qu’un lecteur de carte soit inséré}
\item[\hspace{1mm} mf]{Tente de sélectionner le répertoire principal de la carte}
\item[\hspace{1mm} read]{dump la mémoire de la carte synchrone}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
