\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. févr. 13 16:16:24 CET 2012}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={reader.conf},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Fichiers de configuration pour les pilotes des lecteurs pcscd},
CreationDate={D:20120213161624},
ModDate={D:20120213161624},
Keywords={PKI;sécurité;smartcard}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge reader.conf, reader.conf.d }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Fichiers de configuration pour les pilotes des lecteurs pcscd}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge Syntaxe }
 
\
 
\hspace{1mm}  Chaque entrée doit être définie par 4 champs:
\vspace{5mm} \\
 
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} FRIENDLYNAME]{Texte arbitraire pour identifier le lecteur. Affiché par la commande pcsc\_scan}
\item[\hspace{1mm} DEVICENAME]{(ifdhandler >= 3.0). Utilisé pour identifier le port physique sur lequel le lecteur est connecté}
\item[\hspace{1mm} LIBPATH]{Nom du fichier du pilote}
\item[\hspace{1mm} CHANNELD]{(ifdhandler < 3.0). Remplacé par DEVICENAME}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} Gemplus lecteur GemPCTwin avec communication série: \\
\hspace{1mm} \textbf{FRIENDLYNAME "GemPCTwin serial"} \\
\hspace{1mm} \textbf{DEVICENAME /dev/ttyS0} \\
\hspace{1mm} \textbf{LIBPATH /usr/lib/pcsc/drivers/serial/libccidtwin.so.0.4.1} \\
\hspace{1mm} \textbf{CHANNELID 1} \\
\end{flushleft}
\end{document}
