\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{jeu. déc. 8 13:29:53 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={targets.conf},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Configuration pour tgt-admin},
CreationDate={D:20161208132953},
ModDate={D:20161208132953},
Keywords={iSCSI;storages}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge targets.conf }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Configuration pour tgt-admin}
 
\vspace{10mm}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} include]{Permet d'inclure d'autres configurations}
\item[\hspace{1mm} default-driver]{Pilote par défaut. Défaut: iscsi}
\item[\hspace{1mm} iSNSServerIP 192.168.111.222]{ip du serveur iSNS}
\item[\hspace{1mm} iSNSServerPort 3205]{Port du serveur iSNS}
\item[\hspace{1mm} iSNSAccessControl On]{Active le contrôle d'accès iSNS}
\item[\hspace{1mm} iSNS On]{ACtive le support de iSNS}
\item[\hspace{1mm} ignore-errors]{Continue même si tgtadm quitte avec un code non-zéro}
\item[\hspace{1mm} <target qn.2008-09.com.example:server.target1>]{Définir un target}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{6mm} backing-store|direct-store /dev/LVM/somedevice]{Spécifie le périphérique. Chaque ligne backing|direct-store déclare un LUN, dans l'ordre. Direct-store lis les paramètres du disque avec la commande sg\_inq. Dans le cas de mix, les backing-store sont traitées avant les direct-store.}
\item[\hspace{6mm} initiator-address 192.168.100.1]{Autorise les connections depuis l'ip spécifiée. Peut être spécifié plusieurs fois, uniquement global et non par LUN}
\item[\hspace{6mm} write-cache on|off]{Active le cache d'écriture}
\item[\hspace{6mm} incominguser someuser secretpass12]{Définis un user/password}
\item[\hspace{6mm} outgoinguser userA secretpassA]{Définis un utilisateur sortant}
\item[\hspace{6mm} controller\_tid 10]{tid du contrôleur}
\item[\hspace{6mm} vendor\_id MyCompany Inc.]{Spécifie un vendeur}
\item[\hspace{6mm} product\_id]{Spécifie un produit}
\item[\hspace{6mm} product\_rev]{Spécifie une révision produit}
\item[\hspace{6mm} MaxRecvDataSegmentLength 8192]{}
\item[\hspace{6mm} MaxXmitDataSegmentLength 8192]{}
\item[\hspace{6mm} HeaderDigest None]{}
\item[\hspace{6mm} DataDigest None]{}
\item[\hspace{6mm} InitialR2T Yes]{}
\item[\hspace{6mm} MaxOutstandingR2T 1]{}
\item[\hspace{6mm} ImmediateData Yes]{}
\item[\hspace{6mm} FirstBurstLength 65536]{}
\item[\hspace{6mm} MaxBurstLength 262144]{}
\item[\hspace{6mm} DataPDUInOrder Yes]{}
\item[\hspace{6mm} DataSequenceInOrder Yes]{}
\item[\hspace{6mm} ErrorRecoveryLevel 0]{}
\item[\hspace{6mm} IFMarker No]{}
\item[\hspace{6mm} OFMarker No]{}
\item[\hspace{6mm} DefaultTime2Wait 2]{}
\item[\hspace{6mm} DefaultTime2Retain 20]{}
\item[\hspace{6mm} OFMarkInt Reject]{}
\item[\hspace{6mm} IFMarkInt Reject]{}
\item[\hspace{6mm} MaxConnections 1]{Paramètres supplémentaires, définis au niveau global et non par LUN}
\item[\hspace{6mm} <direct-store|backing-store /dev/sda>]{Permet de spécifier les paramètres par LUN}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{12mm} vendor\_id,product\_id,product\_rev]{Spécifie les informations du vendeur}
\item[\hspace{12mm} lun 1]{Spécifie l'id pour le lun}
\item[\hspace{12mm} device-type cd]{Spécifie le type de périphérique}
\item[\hspace{12mm} write-cache on]{Active le cache d'écriture}
\item[\hspace{12mm} mode\_page 8:0:18:0x10:0:0xff....]{}
\item[\hspace{12mm} bs-type aio]{type de backing-store (rdwr, aio, etc). Défaut: rdwr}
\item[\hspace{12mm} params element\_type=4,start\_address=500,quantity=3,media\_home=/root/tapes]{}
\item[\hspace{12mm} params element\_type=4,address=500,tid=1,lun=1]{Paramètres supplémentaires pour le LUN}
\item[\hspace{12mm} scsi\_id]{}
\item[\hspace{12mm} scsi\_sn multipath-10]{}
\item[\hspace{12mm} sense\_format]{}
\item[\hspace{12mm} removable]{}
\item[\hspace{12mm} online]{}
\item[\hspace{12mm} readonly]{}
\item[\hspace{12mm} path]{}
\item[\hspace{12mm} allow-in-user yes]{}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{6mm} </direct-store|backing-store>]{}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} </target>]{}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
