\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{ven. mai 26 12:45:24 CEST 2017}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={teamd},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Service de contrôle de périphérique réseau team},
CreationDate={D:20170526124524},
ModDate={D:20170526124524},
Keywords={réseaux;Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge teamd }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Service de contrôle de périphérique réseau team}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  teamd est un service qui contrôle un périphérique réseau team en temps réel. Il utilise libteam pour communiquer avec l'intance du périphérique team kernel via les sockets Netlinks.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -d, --daemonise]{Met en tâche de fond}
\item[\hspace{1mm} -k, --kill]{Termine une instance en cours de fonctionnement}
\item[\hspace{1mm} -e, --check]{Retourne 0 si le service est déjà en cours de fonctionnement}
\item[\hspace{1mm} -f filename, --config-file filename]{Fichier de configuration alternatif}
\item[\hspace{1mm} -c text, --config text]{Utilise le format de configuration JSON. Si présent, -f est ignoré}
\item[\hspace{1mm} -p filename, --pid-file filename]{Fichier PID à utiliser}
\item[\hspace{1mm} -g, --debug]{Mode debug}
\item[\hspace{1mm} -r, --force-recreate]{Force à re-créer le périphérique team s'il existe déjà}
\item[\hspace{1mm} -o, --take-over]{Prend le contrôle du périphérique s'il existe déjà}
\item[\hspace{1mm} -N, --no-quit-destroy]{S'assure que le périphérique team n'est pas supprimé une fois que teamd se termine}
\item[\hspace{1mm} -t devicename, --team-dev devicename]{Utilise le périphérique team spécifié (remplace l'option device dans la configuration)}
\item[\hspace{1mm} -n, --no-ports]{Démarre sans ports, même s'ils sont listés dans la configuration}
\item[\hspace{1mm} -D, --dbus-enable]{Active l'interface D-Bus}
\item[\hspace{1mm} -z address, --zmq-enable address]{Active l'interface ZMQ. Les formats possibles sont 'tcp://ip:port', 'ipc://path' et d'autres.}
\item[\hspace{1mm} -U, --usock-enable]{Active l'interface socket UNIX. Activé par défaut}
\item[\hspace{1mm} -u, --usock-disable]{Désactive l'interface socket UNIX}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
