\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. déc. 14 13:41:34 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={udisks},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Gestionnaire de disque},
CreationDate={D:20161214134134},
ModDate={D:20161214134134},
Keywords={FileSystems;storages;udisks}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge udisks }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Gestionnaire de disque}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  udisks fournis les interfaces pour énumérer et effectuer des opérations sur les périphériques disques. Toute application (incluant celles privilégiées) peuvent accéder à udisksd via org.freedesktop.UDisks2 dans le D-Bus. De plus, libudisks2 est également fournis. Cette librairie peut être utilisée depuis C/C++ et tout langage haut niveau avec le support de GObjectIntrospection(2).
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Contrôle d'accès }
 
\
 
\hspace{1mm}  Par défaut, les utilisateurs loggés dans une session active sont autorisés à effectuer des opérations dans les périphériques attachés à leur session. Le contrôle d'accès est basé sur polkit. Noter que l'option x-udisks-auth peut être utilisée dans /etc/fstab et /etc/crypttab pour spécifier quelles autorisations sont requises pour le montage.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Configuration de pilote }
 
\
 
\hspace{1mm}  Au démarrage et quand un disque est connecté, udisksd applique la configuration dans /etc/udisks2/IDENTIFIER.conf où IDENTIFIER est la valeur de Drive:Id du périphérique. Si le fichier change sur disque son nouveau contenu sera également appliqué au lecteur. Généralement, les utilisateurs ou administrateurs n'ont jamais besoin d'éditer les fichiers de configuration vu qu'ils sont gérés graphiquement.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Groupe ATA }
 
\
 
\hspace{1mm}  Le groupe ATA sert pour les paramètres qui s'appliquent aux disques utilisant le jeu de commande ATA. Les clés suivantes sont supportées:
\vspace{5mm} \\
 
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} StandbyTimeout]{Le timeout de standby. 0 pour le désactiver. entre 1 et 240 spécifie un multiple de 5 secondes. Entre 241 et 251 spécifie de 1 à 11 unités de 30 minutes. 252 signifie un timeout de 21minutes. 253 définis un timeout définis par le vendeur entre 8 et 12 heures, et 254 est réservé. 255 = 21 minutes et 15 secondes.}
\item[\hspace{1mm} APMLevel]{Niveau le gestion de puissant avancée. Une valeur faible signifie un gestion aggréssive, et une valeur élevée offre de meilleurs performances. de 1 à 127 (Autorise le spin-down), 128 à 254 (n'autorise pas le spin-down). Le meilleur niveau de gestion de puissance est obtenue avec 1 et les meilleurs performances E/S avec 254. 255 désactive APM.}
\item[\hspace{1mm} AAMLevel]{Niveau de gestion acoustique automatique. Les disques les plus modernes ont la capacité de réduire la vitesse du mouvement de la tête pour réduire le bruit. Les valeurs vont de 0 à 254. 128 est le plus silencieux et 254 le plus fort. La plupart des disques on 3 options off (0), quiet (128) et fast (254).}
\item[\hspace{1mm} WriteCacheEnabled]{(Bool) spécifie si le cache d'écriture est activé.}
\item[\hspace{1mm} ReadLookaheadEnabled]{(bool) Spécifie si la pré-lecture est activée.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Information de périphérique }
 
\
 
\hspace{1mm}  udisks s'appuis sur les versions récentes de udev et du kernel. Les propriétés influençable dans udev incluent:
\vspace{5mm} \\
 
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} UDISKS\_SYSTEM]{Définis, remplace la propriété HintSystem}
\item[\hspace{1mm} UDISKS\_IGNORE]{Définis, remplace la propriété HintIgnore}
\item[\hspace{1mm} UDISKS\_AUTO]{Définis, remplace la propriété HintAuto}
\item[\hspace{1mm} UDISKS\_CAN\_POWER\_OFF]{Définis, remplace la propriété CanPowerOff}
\item[\hspace{1mm} UDISKS\_NAME]{Nom à utiliser pour le périphérique en le présentant à une interface utilisateur. Correspond à la propriété HintName}
\item[\hspace{1mm} UDISKS\_ICON\_NAME]{Icône à utiliser pour le périphérique en le présentant à une interface utilisateur.}
\item[\hspace{1mm} UDISKS\_SYMBOLIC\_ICON\_NAME]{L'icône à utiliser pour le périphérique en le présentant à une interface utilisateur en utilisant un icône symbolique}
\item[\hspace{1mm} UDISKS\_FILESYSTEM\_SHARED]{à 1, le système de fichier dans le périphérique sera monté dans un répertoire partagé (ex: /media/VolumeName) au lieu d'un répertoire privé (ex: /run/media/\$USER/VolumeName) quand la méthode Filesystem.Mount() est utilisée.}
\item[\hspace{1mm} ID\_SEAT]{Le siège physique où le périphérique est attaché. Si non définis, seat0 est supposé.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
