\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mar. mars 21 12:31:46 CET 2017}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={vblade},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Export des données via ATA sur Ethernet},
CreationDate={D:20170321123146},
ModDate={D:20170321123146},
Keywords={aoe;storages}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge vblade, vbladed }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Export des données via ATA sur Ethernet}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  La commande vblade démarre un processus qui utilise des sockets raw pour effectuer de l'AOE, agissant comme un EtherDrive virtuel blade. le script vbladed peut être utilisé pour mettre le processus vblade en tâche de fond.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -b <count>]{Compteur de tampon, spécifie le nombre max de messages que le serveur peut mettre en file d'attente de traitement}
\item[\hspace{1mm} -d]{sélectionne le mode O\_DIRECT pour l'accès au périphérique block}
\item[\hspace{1mm} -s]{Sélectionne le mode O\_SYNC pour l'accès au périphérique block}
\item[\hspace{1mm} -r]{Restreint l'export du périphérique en lecture-seule}
\item[\hspace{1mm} -m <MAC>\texttt{[},MAC...\texttt{]}]{Liste d'adresses MAC autorisées à accéder au service}
\item[\hspace{1mm} -o <num>]{Nombre de secteurs au début du fichier exporté qui sont exclus de l'export}
\item[\hspace{1mm} -l <num>]{Nombre de secteurs à exporter}
\item[\hspace{1mm} <shelf>]{Adresse AOE majeur du périphérique à créer}
\item[\hspace{1mm} <slot>]{Adresse AOE mineur du périphérique à créer}
\item[\hspace{1mm} <netif>]{Nom de l'interface réseau à utiliser pour les communications}
\item[\hspace{1mm} <filename>]{Périphérique à exporter}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} vblade 11 1 eth0 /dev/sdb \\
\end{flushleft}
\end{document}
