\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. janv. 19 13:06:22 CET 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={xnbd.conf},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Fichier de configuration pour xnbd-register},
CreationDate={D:20150119130622},
ModDate={D:20150119130622},
Keywords={FileSystems;storages;nbd}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge xnbd.conf }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Fichier de configuration pour xnbd-register}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge Description }
 
\
 
\hspace{1mm}  Ce fichier est une configuration semi-structurée, décrivant les connexions client/wrapper qui sont supposés être restorés au démarrage du système. La syntaxe de ce fichier est une structure de données JSON. 2 types d'objets sont reconnus: les volumes xnbd et une instance wrapper. les volumes xnbd sont indexés par le nom des périphériques supposé. C'est à dire, pour restaurer /dev/nbd\textdegree un objet nommé nbd0 doit être configuré. Les arguments valides sont les hôte, noms et port. Donc par exemple, pour configurer /dev/nbd0 en se connectant à localhost sur le port 8520. Si présent, identifie le périphérique partagé par le nom logique configuré:
\vspace{5mm} \\
 
 
{\ttfamily
"nbd0": \{\\ \hspace{2mm}"host": "127.0.0.1",\\ \hspace{2mm}"port": 8520,\\ \hspace{2mm}"name": "name"\\ \}\\
}
\vspace{8mm}
 
\hspace{1mm}  Similairement, une instance wrapper configure un xnbd-wrapper. Les options valides sont:
\vspace{5mm} \\
 
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} address]{Adresse d'écoute}
\item[\hspace{1mm} port]{Port d'écoute}
\item[\hspace{1mm} socket]{socket pour les canaux de contrôle}
\item[\hspace{1mm} logpath]{chemin pour la redirection des log}
\item[\hspace{1mm} volumes]{Un mappage de volumes qui sont exportés. Les clés de mappage sont les noms d'export, les valeurs de mappage sont les chemin des images disque.}
\end{description}
 
{\ttfamily
"wrapper": \{\\ \hspace{2mm}"address": "127.0.0.1",\\ \hspace{2mm}"port": 8520,\\ \hspace{2mm}"socket": "/var/run/xnbd.ctl",\\ \hspace{2mm}"logpath": "/var/log/xnbd.log",\\ \hspace{2mm}"volumes": \{\\ \hspace{2mm}\hspace{2mm}"one": "/dev/volume",\\ \hspace{2mm}\hspace{2mm}"two": "/dev/sdb1",\\ \hspace{2mm}\hspace{2mm}"three": "/var/lib/image.file",\\ \hspace{2mm}\}\\ \}\\
}
\vspace{8mm}
\end{flushleft}
\end{document}
