\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. févr. 13 16:16:24 CET 2012}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={pcscd},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Service PC/SC pour pcsclite et le framework MuscleCard},
CreationDate={D:20120213161624},
ModDate={D:20120213161624},
Keywords={PKI;sécurité;smartcard}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge pcscd }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Service PC/SC pour pcsclite et le framework MuscleCard}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Service PC/SC pour pcsclite et le framework MuscleCard. C’est un gestionnaire de ressource qui coordonne les communications entre les lecteur de cartes et les cartes et tokens connectés au système.
\vspace{5mm} \\
\hspace{1mm}  Les pilotes de lecteur de carte série sont dans \textbf{/usr/lib/pcsc/drivers}. \textbf{pcscd} localise les pilotes en utilisant \textbf{/var/lib/pcscd/reader.conf} (les pilotes sont disponibles à \url{http://www.musclecard.com/drivers.html})
\vspace{5mm} \\
\hspace{1mm}  Les pilotes USB sont placés dans \textbf{/usr/lib/pcscd/drivers}. Vous ne devriez pas ajouter de pilote USB dans reader.conf.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Fichiers }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} /var/lib/pcscd/reader.conf:]{Fichier de configuration des lecteurs}
\item[\hspace{1mm} /var/run/pcscd/pcscd.pid:]{process id}
\item[\hspace{1mm} /usr/lib/pcsc/drivers:]{Répertoire des pilotes usb.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -a, --apdu]{log les APDU et SW en utilisant la méthode de debug}
\item[\hspace{1mm} -c, --config]{Spécifie le fichier alternatif à /var/lib/pcscd/reader.conf}
\item[\hspace{1mm} -f, --foreground]{Ne lance pas en tâche de fond et envoie les mesage sur stderr au lieu de syslog}
\item[\hspace{1mm} -d, --debug]{Niveau de debug}
\item[\hspace{1mm} --info]{Utilise le niveau de log info (mode par défaut)}
\item[\hspace{1mm} --error]{Utilise le niveau de log error}
\item[\hspace{1mm} --critical]{Utilise le niveau de log critical}
\item[\hspace{1mm} -H, --hotplug]{Demande à pcscd de rescanner les bus USB et relire /var/lib/pcscd/reader.conf pour détecter les lecteurs non-USB.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
