\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mar. oct. 11 06:10:16 CEST 2011}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={Le Vibrato},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={l'effet vibrato},
CreationDate={D:20111011061016},
ModDate={D:20111011061016},
Keywords={Audio}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge Le Vibrato }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large l'effet vibrato}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  L'effet de vibrato permet de moduler la hauteur du signal. Le résultat est similaire à la technique du vibrato des chanteurs, ou encore certains instruments de musique (la barre de vibrato d'une guitare électrique). Contrairement à un effet de chorus aucun signal direct n'est mélange au signal traite module en hauteur. Au sens strict le vibrato est un LFO qui permet de moduler la hauteur du signal.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Réglages }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} Speed]{Règle la vitesse du LFO (ou vitesse de modulation, ou encore fréquence), des temps de 10-20 ms sont généralement utilises}
\item[\hspace{1mm} Depth]{Détermine l'Amplitude de l'effet (également nomme profondeur de modulation ou intensité)}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Autres contrôles }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} Phase Reversed]{Inverse la phase sur le canal droit mais uniquement sur le signal traite. Permet d'élargir l'image stéréo LFO}
\item[\hspace{1mm} Curve]{Type de courbe de LFO. Généralement on trouve TRI, SIN, et Up, mais on peut parfois trouver l'onde Square}
\item[\hspace{1mm} LFO Phase]{Décale la phase des LFO sur les sorties droite et gauche}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
