\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. mars 17 01:46:55 CET 2010}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={arp},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Manipuler et afficher la table arp ipv4 du noyau},
CreationDate={D:20100317014655},
ModDate={D:20100317014655},
Keywords={réseaux;Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge arp }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Manipuler et afficher la table arp ipv4 du noyau}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge Modes }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} arp]{sans mode affiche le contenu de la table arp, il est possible de limiter l'affichage en spécifiant le type d'adresse physique, le nom de l'interface ou l'adresse de l'hôte.}
\item[\hspace{1mm} arp -d address]{va supprimer l'entrée dans la table arp}
\item[\hspace{1mm} arp -s address hw\_addr]{est utilisé pour ajouter une entrée dans la table. Pour spécifier des entrée pour une ou plusieurs interfaces, utiliser \textbf{-Ds address ifname}}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -v, --verbose]{mode verbeux}
\item[\hspace{1mm} -n, --numeric]{affiche les adresses numériques au lieu des noms}
\item[\hspace{1mm} -H type, --hw-type]{type spécifie quelle classe d'entrée arp doit vérifier.}
\item[\hspace{1mm} -a]{utilise le format de sortie BSD}
\item[\hspace{1mm} -D, --use]{permet de spécifier une interface au lieu de hw\_addr. c'est la meilleur option pour spécifier un proxy arp.}
\item[\hspace{1mm} -i If, --device If]{sélectionne une interface}
\item[\hspace{1mm} -f filename, --file filname]{similaire à l'option -s, seulement cette fois les données sont prise depuis le fichier spécifié. généralement /etc/ethers (défaut)}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} Répondre aux requêtes arp sur eth0 pour 10.0.0.2 avec l'adresse MAC de eth1 \\
\hspace{1mm} \textbf{arp -i eth0 -Ds 10.0.0.2 eth1 pub} \\
\hspace{1mm} Supprimer une entrée de la table \\
\hspace{1mm} \textbf{arp -i eth1 -d 10.0.0.1} \\
\end{flushleft}
\end{document}
