\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{sam. mars 12 18:10:19 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={grub-fstest},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Outil de débuggage pour les pilotes de système de fichier GRUB},
CreationDate={D:20160312181019},
ModDate={D:20160312181019},
Keywords={grub;Linux;boot}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge grub-fstest }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Outil de débuggage pour les pilotes de système de fichier GRUB}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge Commandes }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} blocklist FILE]{Affiche la liste de blocks du fichier}
\item[\hspace{1mm} cat FILE]{Copie le fichier sur la sortie standard}
\item[\hspace{1mm} cmp FILE LOCAL]{Compare le fichier avec le fichier local}
\item[\hspace{1mm} cp FILE LOCAL]{Copie le fichier dans le fichier local}
\item[\hspace{1mm} crc FILE]{Récupérer le checksum crc32 du fichier}
\item[\hspace{1mm} hex FILE]{Affiche le contenu du fichier en hexa}
\item[\hspace{1mm} ls PATH]{Liste les fichiers dans le chemin}
\item[\hspace{1mm} xnu\_uuid DEVICE]{Calcule l'UUID XNU du périphérique}
\item[\hspace{1mm} -c, --diskcount=NUM]{Spécifie le nombre de fichiers d'entrées}
\item[\hspace{1mm} -C, --crypto]{Monte les périphériques crypto}
\item[\hspace{1mm} -d, --debug=STRING]{Définis la variable d'environnement debug}
\item[\hspace{1mm} -K, --zfs-key=FILE|prompt]{Charge la clé crypto zfs}
\item[\hspace{1mm} -n, --length=NUM]{Gère N octets dans le fichier de sortie}
\item[\hspace{1mm} -r, --root=DEVICE\_NAME]{Définis le périphérique root}
\item[\hspace{1mm} -s, --skip=NUM]{Saute N octets de fichier de sortie}
\item[\hspace{1mm} -u, --uncompress]{Décompresse les données}
\item[\hspace{1mm} -v, --verbose]{mode verbeux}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
