\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. juin 15 11:33:10 CEST 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={ip-tunnel},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Gestion des tunnels},
CreationDate={D:20150615113310},
ModDate={D:20150615113310},
Keywords={réseaux;Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge ip-tunnel }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Gestion des tunnels}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  les objets tunnel sont des tunnels, des paquets encapsulés dans des paquets IP et envoyés sur une infrastructure IP. La famille d'adresse encapsulée est spécifiée par l'option -f (défaut: IPv4).
\vspace{5mm} \\
 
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} add]{Ajoute un nouveau tunnel}
\item[\hspace{1mm} change]{Change un tunnel existant}
\item[\hspace{1mm} delete]{Supprime un tunnel}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{6mm} name NAME]{Sélectionne le périphérique tunnel nommé}
\item[\hspace{6mm} mode MODE]{Définis le mode de tunnel. Pour IPv4: ipip, sit, isatap et gre. Pour IPv6: ip6ip6, ipip6 ip6gre, et any.}
\item[\hspace{6mm} remote ADDRESS]{Définis le endpoint distant du tunnel}
\item[\hspace{6mm} local ADDRESS]{Définis l'adresse locale fixée pour les paquets tunnélisés. Doit être une adresse sur une autre interface de cet hôte.}
\item[\hspace{6mm} ttl N]{Définis un TTL N fixé dans les paquets tunnelisés. 0 (défaut pour ipv4) signifie que les paquets héritent de la valeur TTL. défaut pour ipv6: 64}
\item[\hspace{6mm} tos T]{}
\item[\hspace{6mm} dsfield T]{}
\item[\hspace{6mm} tclass T]{Définis le type de service (IPv4) ou la classe de trafic (IPv6) dans les paquets tunnelisés, qui peuvent être spécifiés en hexa ou avec une chaîne prédéfinie. La valeur inherit copie le champ depuis l'en-tête IP d'origine. Les valeurs inherit/STRING ou inhesit/00..ff vont définir le champ à STRING ou 00..ff en tunnelisant les paquets non-IP. Défaut: 00.}
\item[\hspace{6mm} dev NAME]{Lie le tunnel au périphérique nommé pour que les paquets tunnelisés soient seulement routés via ce périphérique et ne sera pas capable de sortir par un autre périphérique quand la route vers le endpoint change.}
\item[\hspace{6mm} nopmtudisc]{Désactive le Path MTU Discovery sur ce tunnel. Il est activé par défaut. Noter qu'un ttl fixé est incompatible avec cette option.}
\item[\hspace{6mm} key K]{}
\item[\hspace{6mm} ikey K]{}
\item[\hspace{6mm} okey K]{(tunnels GRE uniquement) Utilise la clé K. K est soit un numéro ou une IP. Le paramètre key définis la clé à utiliser dans les 2 directions. ikey et okey définissent différentes clé pour l'entrée et la sortie.}
\item[\hspace{6mm} csum, icsum, ocsum]{(tunnels GRE uniquement) Génère/impose des checksums pour les paquets tunnelisés. csum est équivalent à icsum ocsum.}
\item[\hspace{6mm} seq, iseq, oseq]{(tunnels GRE uniquement) Sérialise les paquets. seq est équivalent à iseq oseq.}
\item[\hspace{6mm} encaplim ELIM]{(tunnels IPV6 uniquement) Définis une limite d'encapsulation fixée. (défaut: 4).}
\item[\hspace{6mm} flowlabel FLOWLABEL]{(tunnels IPV6 uniquement) Définis un flowlabel fixe.}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} prl]{potential router list (ISATAP uniquement)}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{6mm} dev NAME]{Nom du périphérique obligatoire}
\item[\hspace{6mm} prldefault ADDR]{}
\item[\hspace{6mm} prl-nodefault ADDR]{}
\item[\hspace{6mm} prl-delete ADDR]{Ajoute ou supprime ADDR comme routeur potentiel ou routeur par défaut.}
\end{description}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} show]{Liste les tunnels.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
