\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. févr. 13 16:16:24 CET 2012}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={opensc-tool},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Utilitaire générique pour cartes à puce},
CreationDate={D:20120213161624},
ModDate={D:20120213161624},
Keywords={PKI;sécurité;smartcard}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge opensc-tool }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Utilitaire générique pour cartes à puce}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} --atr, -a]{Affiche l’Answer To Reset de la carte, au format hexa}
\item[\hspace{1mm} --serial]{Afficher le numéro de série de la carte (ICCSN) en hexa}
\item[\hspace{1mm} --send-apdu, -s]{Envoie un APDU arbitraire à la carte au format AA:BB:CC:DD:EE:FF...}
\item[\hspace{1mm} --list-files, -f]{Liste tous les fichiers stockés sur la carte}
\item[\hspace{1mm} --list-readers, -l]{Liste tous les lecteurs configurés}
\item[\hspace{1mm} --list-drivers, -D]{Liste tous les pilotes de carte installés}
\item[\hspace{1mm} --list-rdrivers, -R]{Liste tous les pilotes de lecteur installés}
\item[\hspace{1mm} --reader, -r Numéro du lecteur]{--card-driver, -c}
\item[\hspace{1mm} Utilise le lecteur de carte donné]{--verbose, -v}
\item[\hspace{1mm} Mode verbeux]{}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
