\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. mai 23 10:35:37 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={pvck},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Vérifier les métadonnées des volumes physiques},
CreationDate={D:20160523103537},
ModDate={D:20160523103537},
Keywords={storages;raid;lvm}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge pvck }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Vérifier les métadonnées des volumes physiques}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} --commandprofile ProfileName]{Sélectionne le profile de configuration de commande à utiliser}
\item[\hspace{1mm} -d|--debug]{Définis le niveau de débug, de 1 à 6 fois pour augmenter les détails}
\item[\hspace{1mm} -v|--verbose]{Mode verbeux}
\item[\hspace{1mm} --labelsector sector]{Par défaut, 4 secteurs du volume physique sont scannés pour un label LVM, en commençant au secteur 0. Ce paramètre permet de spécifier un secteur différent de départ. par exemple supposons une table de partition corrompue ou perdu dans /dev/sda, mais vous suspectez qu'il y avait une partition LVM à 100MiB. Cette zone du disque peut être scannée en utilisant la valeur 204800 (100*1024*1024/512)}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
