\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{jeu. mars 31 12:26:18 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={rngtest},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Vérifie le caractère aléatoire des données en utilisant les tests FIPS 140-2},
CreationDate={D:20160331122618},
ModDate={D:20160331122618},
Keywords={Linux;random;security}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge rngtest }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Vérifie le caractère aléatoire des données en utilisant les tests FIPS 140-2}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  rngtest travail sur des blockes de 20000bits à la fois, en utilisant les tests FIPS 140-2 pour vérifier le caractère aléatoire du block de données. Il affiche des statistiques sur stderr, et optionnellement affiche les blocks sur stdout.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -p, --pipe]{Active le mode pipe. Tous les blockes de données qui passe les test FIPS sont sortis dans stdout, et rngtest opère en mode silencieux}
\item[\hspace{1mm} -c, --blockcount=n]{Quitte après le traitement de n bocks. Défaut: 0}
\item[\hspace{1mm} -b, --blockstats=n]{dump des statistiques tous les n blocks. Défaut: 0}
\item[\hspace{1mm} -t, --timedstats=n]{Dump des statistiques toutes les n secondes. Défaut: 0}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Codes de sortie }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} 0]{Pas d'erreur}
\item[\hspace{1mm} 1]{Par d'erreur, mais au moins un block a échoué les tests FIPS}
\item[\hspace{1mm} 10]{Problèmes de paramètres}
\item[\hspace{1mm} 11]{Erreur d'E/S}
\item[\hspace{1mm} 12]{Erreur de ressource ou de l'OS}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
