\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{ven. mai 27 11:06:25 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={sig-list-to-certs},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Outils de conversion des listes de signature EFI en certificats openssl},
CreationDate={D:20160527110625},
ModDate={D:20160527110625},
Keywords={boot;sécurité;chiffrement}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge sig-list-to-certs }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Outils de conversion des listes de signature EFI en certificats openssl}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Prend un fichier de liste de signature EFI et le convertis en certificats x509 au format DER.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} Voir quels certificats le système UEFI possède: \\
\hspace{1mm} \textbf{dmpstore PK > PK.uc16} \\
\hspace{1mm} Ce fichier n'est pas compréhensible à cause du format UC-16, donc pour le convertir: \\
\hspace{1mm} \textbf{iconv -f utf-16 PK.uc16 > PK.txt} \\
\hspace{1mm} Puis supprimer l'en-tête. Le dump hexa peut être convertis avec: \\
\hspace{1mm} \textbf{xxd -r PK.txt > pk.esl} \\
\hspace{1mm} Et enfin extraire les certificats avec \\
\hspace{1mm} \textbf{sig-list-to-certs PK.esl PK} \\
\hspace{1mm} Finallement, voir le certificat: \\
\hspace{1mm} \textbf{openssl x509 -text -inform DER -in PK.0} \\
\end{flushleft}
\end{document}
