\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{ven. nov. 25 09:57:01 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={tgtd},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Service de target SCSI},
CreationDate={D:20161125095701},
ModDate={D:20161125095701},
Keywords={iSCSI;storages}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge tgtd }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Service de target SCSI}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  tgtd est un service de target SCSi. Il peut être utilisé pour fournir un service de target SCSI sur un réseau, comme iSCSI. tgtd fournis le support pour des périphériques émulé et réel. tgtd peut émuler les types de périphériques suivants:
\vspace{5mm} \\
 
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{6mm} disk]{Disque normal. Émule un disque SCSI}
\item[\hspace{6mm} tape]{Périphérique tape. Émule un lecteur cassette SCSI}
\item[\hspace{6mm} cd]{Périphérique CD. Émule un graveur DVD SCSI}
\item[\hspace{6mm} changer]{Émule un périphérique changeur pour une librairie cassette virtuel ou un jukebox DVD}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -d, --debug <INTERGER>]{Mode debug}
\item[\hspace{1mm} -f, --foreground]{Ne met pas en tâche de fond}
\item[\hspace{1mm} -C, --control-port <INTERGER>]{port de contrôle à utiliser pour cette instance.}
\item[\hspace{1mm} --iscsi <...>]{Options spécifiques à ISCSI.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Options iSCSI }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} portal=<ip-address\texttt{[}:port\texttt{]}>]{lie tgtd à un ip/portail et/ou port. par défaut tgtd écoute sur toutes les adresse sur le port 3260.}
\item[\hspace{1mm} nop\_interval=<integer>]{Définis l'interval par défaut pour envoyer NOP-OUT pour sonder les initiateurs connectés. Ne contrôle que la valeur par défaut pour les targets. Défaut: 0 = désactivé}
\item[\hspace{1mm} nop\_count=<integer>]{Nombre de NOP-OUT échoués avant de considérer l'initiateur mort et fermer la session. Défaut: 0}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Variables d'environnement }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} TGT\_IPC\_SOCKET=<path>]{Définis, tgtd et tgtadm utilisent le socket IPC spécifié au lieu de /var/run/tgtd/socket.0}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
