\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. mai 23 10:53:48 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={vgscan},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Scanne tous les disques à la recherche des volumes group et reconstruit les caches},
CreationDate={D:20160523105348},
ModDate={D:20160523105348},
Keywords={storages;raid;lvm}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge vgscan }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Scanne tous les disques à la recherche des volumes group et reconstruit les caches}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  vgscan scanne tous les disques SCSI, (E)IDE, md et d'autres types de disques dans le système à la recherche de volumes physiques LVM et de volumes groupe. Définir un filtre dans lvm.conf pour restreindre le scanne et éviter un cd-rom par exemple. Dans LVM2, vgscan est automatique, mais il peut être nécessaire de le lancer après un changement hardware.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} --commandprofile ProfileName]{Sélectionne le profile de configuration de commande à utiliser}
\item[\hspace{1mm} -d|--debug]{Définis le niveau de débug, de 1 à 6 fois pour augmenter les détails}
\item[\hspace{1mm} -v|--verbose]{Mode verbeux}
\item[\hspace{1mm} --ignorelockingfailure]{Permet de traiter des opérations de métadonnées lecture-seule même si le module de lock échoue. Utile dans un script init si le répertoire de lock est monté en lecture seul}
\item[\hspace{1mm} --mknodes]{Vérifie également le fichiers spéciaux LVM dans /dev qui sont nécessaires pour les volumes logiques actifs et créé tous ceux qui manques et supprime ceux non-nécessaire}
\item[\hspace{1mm} --notifydbus]{Envoie une notification à d-bus}
\item[\hspace{1mm} -P|--partial]{Fait de son mieux pour fournir un accès aux volumes group qui sont seulement disponible partiellement}
\item[\hspace{1mm} --cache]{scanne le périphériques à la recherche de volumes physique et de volume groupe et instruit lvmetad de mettre à jours son état en cache en fonction.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
